|  |
| --- |
| 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ LASER H LED ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ |

| **Α/Α** | **Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Αριθμός Τεμαχίων | **93** |  |  |
|  | Κατασκευαστής και Μοντέλο | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος εκτυπωτής είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες και κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ασπρόμαυρη Εκτύπωση | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm) | **≥ 60** |  |  |
|  | Ανάλυση (dpi) | **≥1200Χ1200** |  |  |
|  | **Μνήμη** | Προσφερόμενη | **≥ 512 MB** |  |  |
| Μέγιστη | **≥ 2560 MB** |  |  |
|  | Fonts ELOT-928 |  |  |  |
|  | Υποστήριξη Bar Codes (Συμβατός με code 128) |  |  |  |
|  | Μέγεθος χαρτιού | **Α4** |  |  |
|  | Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού (σελίδες) | **> 550** |  |  |
|  | **Εκτύπωση** | Text & Graphics | **ΝΑΙ** |  |  |
| Face Down | **ΝΑΙ** |  |  |
| Duplex | **ΝΑΙ** |  |  |
| Διαφάνειες | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **Γλώσσα** | PCL-6 |  |  |  |
| PCL-5e |  |  |  |
|  | **Interface Επικοινωνίας** | Ethernet (10/100 Autosense RJ45) ή ανώτερο | **ΝΑΙ** |  |  |
| Parallel |  |  |  |
| Serial |  |  |  |
| USB 2.0 | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ Ethernet & USB interface στην περίπτωση ταυτόχρονης χρησιμοποίησης και των δύο interfaces του εκτυπωτή από διαφορετικά PC´s |  |  |  |
|  | Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB) | **< 57** |  |  |
|  | Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) | **< 4,5 sec** |  |  |
|  | Μέγιστος Αριθμός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle) | **> 300.000** |  |  |
|  | Προτεινόμενος όγκος Σελίδων ανά Μήνα | **> 75.000** |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός σελίδων σε πολλαπλούς τροφοδότες χαρτιού |  |  |  |
|  | Εξοικονόμηση ενέργειας | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Drivers για Windows XP, Vista , 7, 8, 10. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Παρέχονται όλα τα καλώδια σύνδεσης | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Να προσφερθούν **original** αναλώσιμα (toners & drums) ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση **55.000** σελίδων ανά εκτυπωτή, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα | **ΝΑΙ** |  | . |
|  | Κωδικός toner εργοστασιακά εγκατεστημένου | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάσει ISO/IEC 19752. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner βάσει ISO/IEC 19752 | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων toner**[\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Κωδικός τυμπάνου (Drum) εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου (Drum) **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων Drum **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Κωδικός fuser-maintenance kit εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου fuser-maintenance kit. **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Αριθμός τεμαχίων fuser-maintenance kit **[\*\*\*]** | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | **Εγγύηση - Συντήρηση** |  |  |  |
|  | Υποστήριξη και συντήρηση των εκτυπωτών για τουλάχιστον 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Χρόνος αποκατάστασης βλάβης | **≤24 h** |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site και δωρεάν συντήρησης | **≥ 2 έτη** |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης | **≤ 30 ημερών** |  |  |

|  |
| --- |
| 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ DRUM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ**  |
| Drums τύπου OKI 01283601 25.000 σελίδων για τους εκτυπωτές OKI ES4132DN, **ORIGINAL** | NAI |  |  |