***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ***

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ.**

*Ανήκει στην υπ’ αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. …………………………………………………….διακήρυξη*

***A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ***

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στην **προμήθεια ειδών ένδυσης για τους Τελωνειακούς υπαλλήλους (480 στολές εργασίας -χιτώνιο και παντελόνι- και 480 τζάκετ.**

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ορίζεται στο ποσό των 73.804,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

***Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ***

Τεχνικά χαρακτηριστικά ***υφάσματος*** στολής Εργασίας:

Rip-Stop ύφασμα 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας

Χρώμα: Μπλε

Υψηλές μηχανικές ιδιότητες και υψηλή διάρκεια σε δύσκολες συνθήκες

Αντοχή σε εφελκυσμό> 600 Ν, αντοχή στο σχίσιμο> 25 Ν, υψηλή αντοχή

χρωματισμού (> 3-4), αντοχή ραφών> 250 Ν.

Βάρος 225 gr/m2 : αποδεκτό κάτω όριο διακύμανσης βάρους -5%

Σταθερότητα διαστάσεων <2%

Σταθερότητα χρώματος> 3

Αντοχή υφάσματος κατά EN ISO 105

IRR προστασία

Απορρόφηση ιδρώτα – Άμεσο στέγνωμα υφάσματος

Κατασκευασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ

-------------------------------------------------------------

***ΧΙΤΩΝΙΟ***

Κολάρο με σχεδιασμό Mao με ύφασμα Coolmax εσωτερικά για να αποφεύγονται τα εγκαύματα λόγω τριβής

Φερμουάρ στις μασχάλες για καλύτερη διαπνοή

Εμπρός κλείνει με εσωτερικό φερμουάρ και Velcro

Θήκες για προστατευτικό εξοπλισμό στους αγκώνες.

Μικρή τσέπη στο δεξί χέρι και μία μικρή τσέπη για στυλό και σημειωματάριο στο αριστερό χέρι

Οι μανσέτες κλείνουν με Velcro για καλύτερη μόνωση

Όλες οι τσέπες κλείνουν με Velcro υψηλής ποιότητας

Πιέτες στις ωμοπλάτες για μεγαλύτερη κίνηση και άνεση

Velcro στο δεξί μέρος του στήθους (πάνω από την τσέπη) διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ

Velcro στο αριστερό μέρος του στήθους (πάνω από την τσέπη) διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ

Velcro στο δεξί χέρι διαστάσεων 6 εκ Χ 4,5 εκ

Velcro στο αριστερό χέρι διαστάσεων 10 εκ Χ 8 εκ

Δύο ημικυκλικά Velcro από ένα σε κάθε μανίκι, στο ύψος της ένωσης, διαστάσεων 14,5 εκ Χ 2,5 εκ

--------------------------------------------------------------

***ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ:***

Το παντελόνι κλείνει στη μέση με ελαστικό κορδόνι και κουμπί.

Εμπρόσθιο κλείσιμο με Velcro.

Ενισχυμένες θηλιές για ζώνη ιδανική για χρήση από tactical και rigger belt

Τα μπατζάκια κλείνουν με Velcro για καλύτερη μόνωση

Θήκες για προστατευτικό εξοπλισμό στα γόνατα

Δύο τσέπες στο ισχίο με ενίσχυση για προσαρμογή υλικών (φακός, μαχαίρι κ.λπ.).

Δύο τσέπες γενικής χρήσης στους μηρούς με εσωτερικές τσέπες όπου μπορούν να προσαρμοστούν γεμιστήρες κ.λ.π.

Όλες οι τσέπες κλείνουν με Velcro υψηλής ποιότητας ενώ παρέχεται επιπλέον ύφασμα για την προσαρμογή.

Η κάθε στολή φέρει τα παρακάτω σήματα κεντημένα.

Το κάθε σήμα στο πίσω μέρος θα διαθέτει σκληρό Velcro για να τοποθετείται στα χιτώνια που διαθέτουν το αντίστοιχο μαλακό:

Ημικυκλικά σήματα με διαστάσεις 14,5 εκ Χ 2,5 εκ με τις λέξεις HELLENIC CUSTOMS με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. Δύο ανά στολή.

(Τοποθετείται σε κάθε μανίκι, στο ύψος της ένωσης)

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με τις λέξεις ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ (σε δύο γραμμές) με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. Ένα ανά στολή.

ή

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με την λέξη Κ.Ο.Ε. με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. Ένα ανά στολή.

(Τοποθετείται στο στήθος πάνω από την αριστερή τσέπη)

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε. με μπλε γράμματα σε λευκό φόντο και μπλε πλαίσιο. Ένα ανά στολή.



(Τοποθετείται στο στήθος πάνω από την δεξιά τσέπη)

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 6 εκ Χ 4,5 εκ με κεντημένη την Ελληνική σημαία σε χρώματα μπλε και άσπρο. Στο πάνω μέρος της σημαίας είναι γραμμένη η λέξη ΕΛΛΑΣ με μπλε γράμματα σε λευκό φόντο και ύψος 1,3 εκ. Ένα ανά στολή.



(Τοποθετείται στο δεξί μανίκι)

Κεντημένο σήμα της Τελωνειακής Υπηρεσίας διαστάσεων 10 εκ Χ 8 εκ σε μαύρο πλαίσιο σύμφωνα με το σχέδιο. Ένα ανά στολή. (Τοποθετείται στο δεξί μανίκι)



***ΤΖΑΚΕΤ***

Τζάκετ τύπου flight με επωμίδες χρώματος μπλε και κεντημένες στην πλάτη τις λέξεις **ΤΕΛΩΝΕΙΟ** (ημικυκλικά) και **CUSTOMS** (από κάτω οριζόντια), με νήμα λευκής απόχρωσης και διαστάσεις μήκος 20 εκ., ύψος 8 εκ. και πλάτος κάθε γράμματος (γραμμή) 2,8 εκ.

**Πιστοποιητικά**

Κατασκευαστή: **ISO** που να αποδεικνύει ότι διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance System) ή άλλο ισοδύναμο από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Υφάσματος: **Oeko-Tex 100**

**Χαρακτηριστικά Τζάκετ**

* Αδιάβροχο με σύγχρονα θερμομονωτικά υλικά για ελάχιστο βάρος και μεγίστη άνεση.
* Κουκούλα εσωτερική η οποία κλείνει στον γιακά με Velcro
* Εμπρόσθιο κλείσιμο με μεταλλικό φερμουάρ
* Δύο (2) εμπρόσθιες τσέπες που ασφαλίζουν με φερμουάρ.
* Εσωτερική τσέπη.
* Προσαρμογή στους καρπούς με Velcro.
* Προσαρμογή στη μέση με λάστιχο.

***Γ. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ***

|  |
| --- |
| **(Ι) Φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, ειδών ένδυσης (480 στολών εργασίας –χιτώνια & παντελόνια-) για Τελωνειακούς υπαλλήλους** |
| **Α/Α**  | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **0** | **Πρότυπα εφαρμογής:**• Rip-Stop ύφασμα 80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας• Αντοχή σε εφελκυσμό>600 Ν, αντοχή στο σκίσιμο>25 Ν, • Υψηλή Αντοχή χρωματισμού (>3-4)• Αντοχή ραφών>250 Ν• Σταθερότητα διαστάσεων <2%• Σταθερότητα χρώματος >3• Αντοχή υφάσματος κατά EN ISO 105• IRR προστασία• Βάρος 225 gr/m2 : αποδεκτό κάτω όριο διακύμανσης βάρους -5%• Υψηλές μηχανικές ιδιότητες και υψηλή διάρκεια σε δύσκολες συνθήκες• Απορρόφηση ιδρώτα – Άμεσο στέγνωμα υφάσματος• Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ• Χρώμα : Μπλέ | **ΝΑΙ** |  |  |
| **1** | **Πεδίο εφαρμογής**Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια **480 χιτωνίων** και θα χρησιμοποιηθούν από Τελωνειακούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε σημεία ελέγχου (Τελωνεία εισόδου, Κ.Ο.Ε., πύλες εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων & επιβατών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **1α** | **Τεχνική Περιγραφή – Χαρακτηριστικά*** Κολάρο με σχεδιασμό Mao με ύφασμα Coolmax εσωτερικά για να αποφεύγονται τα εγκαύματα λόγω τριβής
* Φερμουάρ στις μασχάλες για καλύτερη διαπνοή
* Εμπρός κλείνει με εσωτερικό φερμουάρ και Velcro
* Θήκες για προστατευτικό εξοπλισμό στους αγκώνες.
* Μικρή τσέπη στο δεξί χέρι και μία μικρή τσέπη για στυλό και σημειωματάριο στο αριστερό χέρι
* Οι μανσέτες κλείνουν με Velcro για καλύτερη μόνωση
* Όλες οι τσέπες κλείνουν με Velcro υψηλής ποιότητας
* Πιέτες στις ωμοπλάτες για μεγαλύτερη κίνηση και άνεση
* Velcro στο δεξί μέρος του στήθους (πάνω από την τσέπη) διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ
* Velcro στο αριστερό μέρος του στήθους (πάνω από την τσέπη) διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ
* Velcro στο δεξί χέρι διαστάσεων 6 εκ Χ 4,5 εκ
* Velcro στο αριστερό χέρι διαστάσεων 10 εκ Χ 8 εκ
* Δύο ημικυκλικά Velcro από ένα σε κάθε μανίκι, στο ύψος της ένωσης, διαστάσεων 14,5 εκ Χ 2,5 εκ
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **1β** | Προσκόμιση δείγματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | **Πεδίο εφαρμογής**Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια **480 παντελονιών** και θα χρησιμοποιηθούν από Τελωνειακούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε σημεία ελέγχου (Τελωνεία εισόδου, Κ.Ο.Ε., πύλες εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων & επιβατών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2α** | **Τεχνική Περιγραφή – Χαρακτηριστικά*** Το παντελόνι κλείνει στη μέση με ελαστικό κορδόνι και κουμπί.
* Εμπρόσθιο κλείσιμο με Velcro.
* Ενισχυμένες θηλιές για ζώνη ιδανική για χρήση από tactical και rigger belt
* Τα μπατζάκια κλείνουν με Velcro για καλύτερη μόνωση
* Θήκες για προστατευτικό εξοπλισμό στα γόνατα
* Δύο τσέπες στο ισχύο με ενίσχυση για προσαρμογή υλικών (φακός, μαχαίρι κ.λπ.).
* Δύο τσέπες γενικής χρήσης στους μηρούς με εσωτερικές τσέπες όπου μπορούν να προσαρμοστούν γεμιστήρες κ.λπ.
* Όλες οι τσέπες κλείνουν με Velcro υψηλής ποιότητας ενώ παρέχεται επιπλέον ύφασμα για την προσαρμογή.
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2β** | Προσκόμιση δείγματος | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | Η κάθε στολή φέρει σήματα κεντημένα (απεικονίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).Το κάθε σήμα στο πίσω μέρος θα διαθέτει σκληρό Velcro για να τοποθετείται στα χιτώνια που διαθέτουν το αντίστοιχο μαλακό | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | Ημικυκλικά σήματα με διαστάσεις 14,5 εκ Χ 2,5 εκ με τις λέξεις HELLENIC CUSTOMS με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. ***Δύο*** (2) ανά στολή.(Τοποθετείται σε κάθε μανίκι, στο ύψος της ένωσης) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με τις λέξεις **ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ** (σε δύο γραμμές) με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. ***Ένα*** (1) ανά στολή.**ή**Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με την λέξη **Κ.Ο.Ε.** με χρυσά (κίτρινα) γράμματα σε μπλε φόντο (χρώμα στολής) και μαύρο πλαίσιο. ***Ένα*** (1) ανά στολή. (Τοποθετείται στο στήθος πάνω από την αριστερή τσέπη) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 10εκ Χ 4,5 εκ με το λογότυπο της Α.Α.Δ.Ε. με μπλε γράμματα σε λευκό φόντο και μπλε πλαίσιο. ***Ένα*** (1) ανά στολή. (Τοποθετείται στο στήθος πάνω από την δεξιά τσέπη) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **7** | Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 6 εκ Χ 4,5 εκ με κεντημένη την Ελληνική σημαία σε χρώματα μπλε και άσπρο. Στο πάνω μέρος της σημαίας είναι γραμμένη η λέξη ΕΛΛΑΣ με μπλε γράμματα σε λευκό φόντο και ύψος 1,3 εκ. ***Ένα*** (1) ανά στολή (Τοποθετείται στο δεξί μανίκι) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **8** | Κεντημένο σήμα της Τελωνειακής Υπηρεσίας διαστάσεων 10 εκ Χ 8 εκ σε μαύρο πλαίσιο σύμφωνα με το σχέδιο. ***Ένα*** (1) ανά στολή (Τοποθετείται στο δεξί μανίκι) | **ΝΑΙ** |  |  |

|  |
| --- |
| **(ΙΙ) Φύλλο συμμόρφωσης επί των τεχνικών προδιαγραφών, ειδών ένδυσης (480 ΤΖΑΚΕΤ) για Τελωνειακούς υπαλλήλους** |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΖΑΚΕΤ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1** | **Πεδίο εφαρμογής**Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια **480 τζάκετ** τύπου flight με επωμίδες χρώματος μπλε και με κεντημένες τις λέξεις **ΤΕΛΩΝΕΙΟ** (ημικυκλικά) και **CUSTOMS** (από κάτω οριζόντια) με λευκή κλωστή και διαστάσεις : μήκος 20 εκ. x ύψος 8 εκ. x πλάτος κάθε γράμματος (γραμμή) 2,8 εκ. Θα χρησιμοποιηθούν από Τελωνειακούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε σημεία ελέγχου (Τελωνεία εισόδου, Κ.Ο.Ε., πύλες εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων & επιβατών) | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | **Πρότυπα εφαρμογής:***Κατασκευαστή*: **ISO** που να αποδεικνύει ότι διαθέτει οργανωμένο σύστημα διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance System) ή άλλο ισοδύναμο από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.*Υφάσματος*: **Oeko-Tex 100** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | **Τεχνική Περιγραφή – Χαρακτηριστικά*** Αδιάβροχο με σύγχρονα θερμομονωτικά υλικά για ελάχιστο βάρος και μεγίστη άνεση.
* Κουκούλα εσωτερική η οποία κλείνει στον γιακά με Velcro
* Εμπρόσθιο κλείσιμο με μεταλλικό φερμουάρ
* Δύο (2) εμπρόσθιες τσέπες που ασφαλίζουν με φερμουάρ.
* Εσωτερική τσέπη.
* Προσαρμογή στους καρπούς με Velcro.
* Προσαρμογή στη μέση με λάστιχο.
 | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | Προσκόμιση δείγματος | **ΝΑΙ** |  |  |

***ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :***

(α) Ο Χρόνος Παράδοσης του συμβατικού υλικού ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευ-σης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

(β) Ο Τόπος Παράδοσης του συμβατικού υλικού ορίζεται : η αποθήκη Ιματισμού, Ακτή Κονδύλη 32, Πειραιάς.

(γ) Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών κατασκευαστού και υφάσματος για την διαπίστωση της πλήρωσης των απαιτήσεων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών. Τα πιστοποιητικά αυτά και δείγμα από κάθε είδος ένδυσης έστω και χωρίς σήματα, θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν μαζί με τις προσφορές.

(δ) Οι πίνακες με τα μεγέθη των προς προμήθεια ειδών θα δοθούν μετά την οριστικοποίηση από την Υπηρεσία των υπαλλήλων που θα κάνουν χρήση ***και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης***.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει τους ως άνω πίνακες στο παράρτημα αυτής, των τεχνικών προδιαγραφών.