| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - HEADSET** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | | | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | | |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Απαίτηση | Απάντηση  (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Υπέρβαση προδιαγραφών | Παρατηρήσεις / Παραπομπή |
| 1.1.1 | Αριθμός Τεμαχίων | **8.500** |  |  |  |
| 1.1.2 | Headset ακουστικoύ & μικροφώνου | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.3 | Τύπος on ear | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.4 | Μικρόφωνο: ακύρωση θορύβου (noise cancelling), κατάλληλο για θορυβώδες περιβάλλον, περιστροφή 270ο και στις δύο κατευθύνσεις. | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.5 | Σύνδεση μέσω USB-A male (απ’ ευθείας ή μέσω adapter που περιλαμβάνεται) | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.6 | Σύνδεση μέσω RJ9 male (απ’ ευθείας ή μέσω adapter που περιλαμβάνεται) | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.7 | Σύνδεση μέσω RJ11 male (απ’ ευθείας ή μέσω adapter που περιλαμβάνεται) | **ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ** |  |  |  |
| 1.1.8 | Σύνδεση μέσω 3,5 mm jack | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.9 | Μικρόφωνο με Frequency range: 20 Hz – 7 kHz (human voice filtered) | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.10 | Δυνατότητα ρύθμισης έντασης ήχου | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.11 | Mute διακόπτης | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.1.12 | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού από την ανάρτηση της σύμβασης | **≤ 2 μήνες** |  |  |  |
| 1.1.13 | Σήμανση CE.  Στην Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται η σχετική δήλωση συμμόρφωσης | **ΝΑΙ** |  |  |  |