| **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ** |
| --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | Απάντηση(ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Υπέρβαση προδιαγραφών | Παρατηρήσεις / Παραπομπή |
| 1.1 | Αριθμός Τεμαχίων | **200** |  |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.3 | Τεχνολογία προβολής | **3LCD ή DLP** |  |  |  |
| 1.4 | Φωτεινότητα | **τουλάχιστον 4000 ANSI Lumens** |  |  |  |
| 1.5 | Διαγώνιος εικόνας προβολής | **τουλάχιστον 30" - 300" ή μεγαλύτερη** |  |  |  |
| 1.6 | Πραγματική ανάλυση(Native resolution) | **1920 x 1080 pixels ή μεγαλύτερη** |  |  |  |
| 1.7 | Αντίθεση | **≥16.000:1** |  |  |  |
| 1.8 | Διάρκεια Ζωής Λάμπας όχι σε λειτουργία ECO (με μία η περισσότερες λάμπες συνδυαστικά) | **≥16.000 ώρες** |  |  |  |
| 1.9 | Λόγος προβολής | **≥1.3:1** |  |  |  |
| 1.10 | Δυνατότητα εγκατάστασης | **Επιτραπέζια ή οροφής** |  |  |  |
| 1.11 | Ενσωματωμένο ηχείο | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.12 | Συνδεσιμότητα | **2 ψηφιακές εισόδουςUSBAudio in/outEthernet RJ45** |  |  |  |
| 1.13 | Επίπεδο Θορύβου | **≤37dB** |  |  |  |
| 1.14 | Επιπλέον Λειτουργίες: WiFi, Miracast | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.15 | Τσάντα μεταφοράς του κατασκευαστή του βιντεοπροβολέα | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.16 | Υλικά τοποθέτησης: Βάση, Καλώδιο Ρεύματος και Καλώδιο εικόνας τουλάχιστον 15 μέτρα και μικροϋλικά | **ΝΑΙ** |  |  |  |
| 1.17 | Πιστοποιήσεις | **CE** |  |  |  |
| 1.18 | Εγγύηση | **Τουλάχιστον πέντε (5) έτη** |  |  |  |
| 1.19 | Χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών | **Σε εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός 24 ωρών, με email ή/ και τηλεφωνικά** |  |  |  |
| 1.20 | Χρόνος αποκατάστασης | **Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών** |  |  |  |
| 1.21 | Επίδειξη λειτουργίας και χειρισμού συστήματος.Η επίδειξη λειτουργίας μπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως, με υποδομή που θα διαθέσει ο ανάδοχος. | **NAI** |  |  |  |
| 1.22 | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού από την ανάρτηση της σύμβασης | **≤ 3 μήνες** |  |  |  |