|  |
| --- |
| 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ LASER H LED ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ |

| **Α/Α** | | **Τεχνικές Προδιαγραφές και πρόσθετες πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών** | | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | |  | |  | |  | |
|  | | Αριθμός Τεμαχίων | | | **93** | |  | |  | |
|  | | Κατασκευαστής και Μοντέλο | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Ο προσφερόμενος εκτυπωτής είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 24 μήνες και κυκλοφορεί στην διεθνή αγορά. | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | | |  | |  | |  | |
|  | | Ασπρόμαυρη Εκτύπωση | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Ταχύτητα εκτύπωσης σελίδας Α4 (ppm) | | | **≥ 60** | |  | |  | |
|  | | Ανάλυση (dpi) | | | **≥1200Χ1200** | |  | |  | |
|  | | **Μνήμη** | | Προσφερόμενη | **≥ 512 MB** | |  | |  | |
| Μέγιστη | **≥ 2560 MB** | |  | |  | |
|  | | Fonts ELOT-928 | | |  | |  | |  | |
|  | | Υποστήριξη Bar Codes (Συμβατός με code 128) | | |  | |  | |  | |
|  | | Μέγεθος χαρτιού | | | **Α4** | |  | |  | |
|  | | Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού (σελίδες) | | | **> 550** | |  | |  | |
|  | | **Εκτύπωση** | | Text & Graphics | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
| Face Down | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
| Duplex | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
| Διαφάνειες | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | **Γλώσσα** | | PCL-6 |  | |  | |  | |
| PCL-5e |  | |  | |  | |
|  | | **Interface Επικοινωνίας** | | Ethernet (10/100 Autosense RJ45) ή ανώτερο | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
| Parallel |  | |  | |  | |
| Serial |  | |  | |  | |
| USB 2.0 | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Αυτόματη εναλλαγή εκτυπώσεων μεταξύ Ethernet & USB interface στην περίπτωση ταυτόχρονης χρησιμοποίησης και των δύο interfaces του εκτυπωτή από διαφορετικά PC´s | | |  | |  | |  | |
|  | | Θόρυβος (κατά την εκτύπωση) (dB) | | | **< 57** | |  | |  | |
|  | | Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (sec) | | | **< 4,5 sec** | |  | |  | |
|  | | Μέγιστος Αριθμός Σελίδων ανά Μήνα (duty cycle) | | | **> 300.000** | |  | |  | |
|  | | Προτεινόμενος όγκος Σελίδων ανά Μήνα | | | **> 75.000** | |  | |  | |
|  | | Μέγιστος αριθμός σελίδων σε πολλαπλούς τροφοδότες χαρτιού | | |  | |  | |  | |
|  | | Εξοικονόμηση ενέργειας | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Drivers για Windows XP, Vista , 7, 8, 10. | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Παρέχονται όλα τα καλώδια σύνδεσης | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Να προσφερθούν **original** αναλώσιμα (toners & drums) ώστε να καλύπτεται η εκτύπωση **55.000** σελίδων ανά εκτυπωτή, μαζί με τα αρχικά εγκατεστημένα αναλώσιμα | | | **ΝΑΙ** | |  | | . | |
|  | | Κωδικός toner εργοστασιακά εγκατεστημένου | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου toner βάσει ISO/IEC 19752. | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Κωδικός προσφερόμενου toner πέραν του εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Διάρκεια σε σελίδες του προσφερόμενου toner βάσει ISO/IEC 19752 | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Αριθμός τεμαχίων toner**[\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Κωδικός τυμπάνου (Drum) εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου τυμπάνου (Drum) **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Αριθμός τεμαχίων Drum **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Κωδικός fuser-maintenance kit εργοστασιακά εγκατεστημένου **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Διάρκεια σε σελίδες του εργοστασιακά εγκατεστημένου fuser-maintenance kit. **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Αριθμός τεμαχίων fuser-maintenance kit **[\*\*\*]** | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | **Εγγύηση - Συντήρηση** | | |  | |  | |  | |
|  | | Υποστήριξη και συντήρηση των εκτυπωτών για τουλάχιστον 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας | | | **ΝΑΙ** | |  | |  | |
|  | | Χρόνος αποκατάστασης βλάβης | | | **≤24 h** | |  | |  | |
|  | | Εγγύηση καλής λειτουργίας on-site και δωρεάν συντήρησης | | | **≥ 2 έτη** | |  | |  | |
|  | | Χρόνος παράδοσης | | | **≤ 30 ημερών** | |  | |  | |

|  |
| --- |
| 2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ DRUM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| Drums τύπου OKI 01283601 25.000  σελίδων για τους εκτυπωτές OKI ES4132DN, **ORIGINAL** | NAI |  |  |