|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | Αθήνα 17/12/2018 |
|  | Αρ. Πρωτ. 30/002/000/7765 |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** | Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: **68530** |
| **ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ** | Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 18PROC004229175 |
| **& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ**  |  |
| **ΤΜΗΜΑ Α’** | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΣ |
| Ταχ. Δνση | : | Αν. Τσόχα 16 |
| Ταχ. Κώδικας | : | 115 21  |
| Πληροφορίες | : | Ε. Παπαγεωργάκη  |
| Τηλέφωνο | : | 210 64 79 232 |
| fax | : | 21064 65727 |
| email | :  | support@gcsl.gr |

|  |
| --- |
| **Θέμα: «Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.»**  |
| **Είδος Σύμβασης**: | Σύμβαση Προμήθειας |
| **KAE:** | 1299 |
| **Ταξινόμηση κατά CPV**: | 44161110-0 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ» |
| **Κριτήριο Ανάθεσης**: | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ |
| **Προϋπολογισθείσα δαπάνη**: | 99.999,80€ ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. |
| **Ημερομηνία διενέργειας:** | 25/01/2019 |

Περιεχόμενα

[1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4](#_Toc514237241)

[1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 4](#_Toc514237242)

[1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 4](#_Toc514237243)

[1.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 5](#_Toc514237244)

[1.4 Θεσμικό πλαίσιο 6](#_Toc514237245)

[1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 8](#_Toc514237246)

[1.6 Δημοσιότητα 8](#_Toc514237247)

[Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 8](#_Toc514237248)

[1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 8](#_Toc514237249)

[2. ΓΕΝΙΚOΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 8](#_Toc514237250)

[2.1. Γενικές Πληροφορίες 8](#_Toc514237251)

[2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 8](#_Toc514237252)

[2.1.2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 9](#_Toc514237253)

[2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων 9](#_Toc514237254)

[2.1.4 Γλώσσα 9](#_Toc514237255)

[2.1.5 Εγγυήσεις 9](#_Toc514237256)

[2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 10](#_Toc514237257)

[2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 10](#_Toc514237258)

[2.2.2 Εγγυήσεις συμμετοχής 10](#_Toc514237259)

[2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 11](#_Toc514237260)

[2.2.4. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 12](#_Toc514237261)

[2.2.5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 13](#_Toc514237262)

[2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 14](#_Toc514237263)

[2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 14](#_Toc514237264)

[2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 14](#_Toc514237265)

[2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 15](#_Toc514237266)

[2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 16](#_Toc514237267)

[2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 16](#_Toc514237268)

[2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 17](#_Toc514237269)

[2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 17](#_Toc514237270)

[3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17](#_Toc514237271)

[3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 17](#_Toc514237272)

[3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 17](#_Toc514237273)

[3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 18](#_Toc514237274)

[3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 18](#_Toc514237275)

[3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 19](#_Toc514237276)

[3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 19](#_Toc514237277)

[3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 20](#_Toc514237278)

[4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 20](#_Toc514237279)

[4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 20](#_Toc514237280)

[4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 21](#_Toc514237281)

[4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 21](#_Toc514237282)

4.4 Υπεργολαβία……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……21

[4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 22](#_Toc514237283)

[4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 22](#_Toc514237284)

[5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22](#_Toc514237285)

[5.1 Τρόπος πληρωμής 22](#_Toc514237286)

[5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 23](#_Toc514237287)

[5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 23](#_Toc514237288)

[6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 23](#_Toc514237289)

[6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών 23](#_Toc514237290)

[6.2 Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 24](#_Toc514237291)

[6.3 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση 24](#_Toc514237292)

[6.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 24](#_Toc514237293)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 26](#_Toc514237294)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 26](#_Toc514237295)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51](#_Toc514237296)

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 58](#_Toc514237297)

# 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

|  |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Αν. Τσόχα 16 |
| Πόλη | Αθήνα |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 11521 |
| Χώρα  | Ελλάδα |
| Κωδικός NUTS | EL303 |
| Τηλέφωνο | 210-6479000, 232 |
| Φαξ | 210-64797256 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  | support@gcsl.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Ε. Παπαγεωργάκη |
| Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.gcsl.gr |

**Είδος Αναθέτουσας Αρχής**

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) είναι Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

**Κύρια δραστηριότητα Α.Α.**

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα, παρέχοντας προς τις δημόσιες αρχές και τους πολίτες τεχνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με τελικό σκοπό:

* τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, μέσω της συνδρομής και της τεχνικής υποστήριξης των Αρχών της Α.Α.Δ.Ε. ή και αυτοτελώς,
* την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος καθώς και των συμφερόντων των καταναλωτών,
* την επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών αρχών και Υπηρεσιών,
* τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές,
* την αξιοποίηση και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας,
* την παροχή του εθνικού υποβάθρου της χημικής μετρολογίας.

**Στοιχεία Επικοινωνίας**

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) , την διεύθυνση [www.gcsl.gr](http://www.gcsl.gr) στην οποία είναι επιπλέον διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης ( σε μορφή doc & pdf ) και τη διεύθυνση [www.aade.gr](http://www.aade.gr)

## 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

 **Είδος διαδικασίας**

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 **Χρηματοδότηση της σύμβασης**

H υπ’ αριθμό 30/002/000/6755/2018 (AΔΑM: 18REQ004114163, ΑΔΑ: 6Ε6446ΜΠ3Ζ-ΡΥΜ) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 99.999,80 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 1299 «Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων», για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με ανοικτό διαγωνισμό.

## 1.3 Σύντομη περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. και συγκεκριμένα:

Είδος 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (1 δίκτυο)

Είδος 2 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (1 τεμάχιο)

**Είδος 3 :** ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΠΕΨΗΣ (2 τεμάχια)

Είδος 4 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (1 τεμάχιο)

Είδος 5 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (3 τεμάχια)

Είδος 6 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (2 τεμάχια)

Είδος 7 : ΑΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ (1 τεμάχιο)

Είδος 8 : ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ, ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ (2 τεμάχια)

**Είδος 9 :** ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (1 τεμάχιο)

Είδος 10: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ – ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (2 τεμάχια)

Είδος 11: ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Συνθήκες κατάψυξης) (1 τεμάχιο)

Είδος 12: ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Συνθήκες συντήρησης) (1 τεμάχιο)

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών**

|  |  |
| --- | --- |
|  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | **Προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.** |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV | 44161110-0 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» (Είδος 1)39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ» (Είδος 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ» (Είδος 9, 10, 11, 12) |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Είδος 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ (1 δίκτυο)Είδος 2 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (1 τεμάχιο)**Είδος 3 :** ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΠΕΨΗΣ (2 τεμάχια) Είδος 4 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (1 τεμάχιο)Είδος 5 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (3 τεμάχια) Είδος 6 : ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ (2 τεμάχια) Είδος 7 : ΑΠΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ (1 τεμάχιο)Είδος 8 : ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ, ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ (2 τεμάχια) **Είδος 9 :** ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (1 τεμάχιο)Είδος 10: ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ – ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ (2 τεμάχια) Είδος 11: ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Συνθήκες κατάψυξης) (1 τεμάχιο)Είδος 12: ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Συνθήκες συντήρησης) (1 τεμάχιο) |
| ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ  | Είδος 1 : Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου, έδρα ΠάτραΕίδος 2 : Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου, έδρα Πάτρα**Είδος 3 :** Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και Χημική Υπηρεσία ΠειραιάΕίδος 4 : Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Αυτοτελές Γραφείο Ξάνθης**Είδος 5 :** Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη),  Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Αλεξανδρούπολης, και Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. ΣερρώνΕίδος 6: Χημική Υπηρεσία ΠειραιάΕίδος 7 : Χημική Υπηρεσία Πειραιά Είδος 8 : Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου, έδρα ΠάτραΕίδος 9 : Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών Είδος 10: Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, και Χημική Υπηρεσία Αιγαίου, Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου**Είδος 11:** Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας **Είδος 12:** Χημική Υπηρεσία Μετρολογίας |
| ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α. 24%) | **Είδος 1 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 9.052,00€ (7.300,00€ συν 1.752,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 2 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 12.400,00€ (10.000,00€ συν 2.400,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 3 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8.680,00€ (3.500,00€\*2=7.000,00€ συν 1.680,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 4 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.720,00€ (3.000,00€ συν 720,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 5 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 16.554,00€ (4.450€\*3=13.350,00€ συν 3.204,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 6 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 14.322,00€ (5.775,00€\*2=11.550,00€ συν 2.772,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 7 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2.480,00€ (2.000,00€ συν 480,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 8 :** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 11.160,00€ (4.500,00€\*2=9.000,00€ συν 2.160,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 9:** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6.007,80€ (4.845,00€ συν 1.162,80€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 10:** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.968,00,00€ (1600,00€\*2=3.200,00€ συν 768,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 11:** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6.324,00€ (5.100,00€ συν 1.224,00€ Φ.Π.Α. 24%)**Είδος 12:** ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.332,00€ (4.300,00€ συν 1.032,00€ Φ.Π.Α. 24%)ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 99.999,80€ (80.645,00€ συν 19.354,80€ Φ.Π.Α. 24%) |

Διευθύνσεις Χημικών Υπηρεσιών – Επικοινωνία

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **Δ/ΝΣΗ - Τ.Κ.** | **ΥΠΕΥΘΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** | **ΤΗΛΕΦΩΝΑ** | **E-mail** |
| Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, (Πάτρα)(NUTS: EL632) | Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443 | Α. Κούτρα | 2610336786 | peloponnese@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Πειραιά(NUTS: EL307) | Ακτή Κονδύλη 32, ΤΚ  185 10 | Κ. Παπαδοπούλου | 2104613991 | piraeus@gcsl.gr |
| Β' Χ.Υ. Αθηνών (NUTS: EL303) | Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα | Ε. Λαμπή | 2106479261 | b\_athens@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΑυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης(NUTS: EL512) | Μεσολογγίου 13, ΤΚ 671 32 | Αικ. Παπαδοπούλου | 2541027393 | xanthi@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη(NUTS: EL522) | Ν. Βότση 1 ΤΚ 54625 | Π. Ταραντίλη | 2313336661 | thessaloniki@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας -Θράκης Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης (NUTS: EL511) | Λιμάνι ΤΚ 681 00  | Ι. Γκέργκη  | 2551355500 | alexandroupoli@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΤμήμα Χ.Υ. Σερρών(NUTS: EL526) | Τέρμα ΆνδρουΤΚ 621 00 | Κ. Κύδρος | 2321045367 | serres@gcsl.gr |
| Χ.Υ. Μετρολογίας(NUTS: EL303) | Αν. Τσόχα 16 ΤΚ 11521, Αθήνα | Η. Κακουλίδης | 2106479136-110 | cms@gcsl.gr |
| Χ.Υ. ΑιγαίουΑυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου(NUTS: EL412) | Παύλου Κουντουριώτη ΤΚ 83 100 | Φ. Σαμίου | 2753027590 | samos@gcsl.gr |

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για περισσότερα από ένα ή για όλα τα ζητούμενα είδη, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄. Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρη την ποσότητα κάθε υπό προμήθεια είδους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.999,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 80.645,00€, Φ.Π.Α.: 19.354,80€).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η διάρκεια (χρόνος υλοποίησης - συμβατικός χρόνος) της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της.

## 1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **α.** | του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **β.** | του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Μέρος Πρώτο, Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα της παραγράφου 1 και τις υποπαραγράφους ιστ, ιζ και ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 2, το άρθρο 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14, της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και το άρθρο 41. |
|  | **γ.** | του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **δ.** | του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **ε.** | του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **στ.** | του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **ζ.** | του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις». |
|  | **η.** | του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». |
|  | **θ.** | του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **ι.** | του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη -Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις». |
|  | **ια.**  | του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». |
|  | **ιβ.** | του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». |
|  | **ιγ.** | του α.ν. 407/1936 (ΦΕΚ 564/Α), του β.δ. της 6-3-1939 (ΦΕΚ 91/Α) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως εν γένει του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Εποπτείας της Φορολογίας του Οινοπνεύματος (Ε.Τ.Ε.Ε.Φ.Ο.)», το οποίο μετονομάστηκε σε Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. με το άρθ. 26 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α), του α.ν. 1957/1939 (ΦΕΚ 380/Α), του άρθρου 4§1 του ν.δ. 2401/1953 (ΦΕΚ 119/Α) και του άρθρου 1 του ν.δ. 433/1974 (ΦΕΚ 153/Α). |
|  | **ιδ.** | της υπ’ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ 431/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **ιε.** | της υπ’ αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017 (ΦΕΚ 968/Β) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. |
|  | **ιστ.** | της υπ’ αριθμ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 1781/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». |
|  | **ιζ.** | της υπ’ αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». |
|  | **ιη.** | των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. |
| **2.** |  | της υπ’ αριθμ. 1 πράξης της 20.01.2016 (ΦΕΚ 18, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41  του ν. 4389/2016 και την με αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 689/20-12-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).» |
| **3.** | **α.** | του Ενημερωτικού Σημειώματος του τμήματος Α΄ της Δ/νσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων με αρ. πρωτ. 30/002/000/6433/2018 (AΔAM: 18REQ004067753), για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. |
|  | **β.** | του έκτακτου αιτήματος της Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας απαγωγού εστίας στο Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης, για τις ανάγκες του εργαστηρίου ανάλυσης υγραερίων, όπως εκφράστηκε με το από 30-4-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων.  |
|  | **γ.**  | του έκτακτου αιτήματος της Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάγκη αντικατάστασης μιας απαγωγού εστίας και εκτεταμένης συντήρησης των υπολοίπων, όπως εκφράστηκε με τα από 8-11-2018, 16-11-2018 και 11/12/2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων. |
|  | **δ.** | της υπ’ αριθμ. 30/002/000/6755/2018 (AΔΑM: 18REQ004114163, ΑΔΑ: 6Ε6446ΜΠ3Ζ-ΡΥΜ) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 99.999,80 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 1299 «Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων εργαστηρίων», για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με ανοικτό διαγωνισμό. |
| **4.** |  | των επιτακτικής ανάγκης βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων (απαγωγών εστιών) και θαλάμων. |

## 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 23:30.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
| Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  | **19/12/2018** | **21/01/2019**ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 23:30 | ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 115 21, ΑΘΗΝΑ | **25/01/2019**ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ. |

## 1.6 Δημοσιότητα

##  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: [http://www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr/), όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : **68530**

Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η διακήρυξη και η προκήρυξη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ., στη διεύθυνση (URL) http://www.gcsl.gr, στην διαδρομή : Αρχική ► Νέα και στη διεύθυνση http://[www.aade.gr](http://www.aade.gr)

## 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

# 2. ΓΕΝΙΚOΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

## 2.1. Γενικές Πληροφορίες

### 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

* η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004227627)
* η παρούσα Διακήρυξη, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ / ΕΚΔΟΣΗ: Ιανουάριος 2018) με τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, τα οποία είναι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)»

* οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

### 2.1.2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

### 2.1.3. Παροχή διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr/).. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

### 2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές** και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα **αποδεικτικά έγγραφα** συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο καθώς και πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις συμμόρφωσης με πρότυπα (π.χ. ISO), μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

### 2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2, 4.1 και 6.4 εκδίδονται α­πό πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κρά­τη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη­κών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοι­χου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Πα­ρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο­νται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονο­μικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον τίτλο της σχετικής σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

## 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

### 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

**1.** Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

**2.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

**3.** Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### 2.2.2 Εγγυήσεις συμμετοχής

**2.2.2.1** Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. για το είδος ή τα είδη που προσφέρονται.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | * + 1. **ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
 |
| **Είδος** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ*** + 1. **ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.**
 |  | **ΠΟΣΟΣΤΟ 2%** |  | **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ** | **ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ** |
| **1** | 7.300,00€ | x | 0,02 |  | 146,00€ | Εκατόν σαράντα έξι Ευρώ |
| **2** | 10.000,00 | x | 0,02 |  | 200,00€ | Διακόσια Ευρώ |
| **3** | 7.000,00€ | x | 0,02 |  | 140,00€ | Εκατόν σαράντα Ευρώ  |
| **4** | 3.000,00€ | x | 0,02 |  | 60,00€ | Εξήντα Ευρώ  |
| **5** | 13.350,00€ | x | 0,02 |  | 267,00€ | Διακόσια εξήντα επτά Ευρώ  |
| **6** | 11.550,00€ | x | 0,02 |  | 231,00,€ | Διακόσια τριάντα ένα Ευρώ |
| **7** | 2.000,00€ | x | 0,02 |  | 40,00€ | Σαράντα Ευρώ |
| **8** | 9.000,00€ | x | 0,02 |  | 180,00€ | Εκατόν ογδόντα Ευρώ |
| **9** | 4.845,00€ | x | 0,02 |  | 96,90€ | Ενενήντα έξι Ευρώ και ενενήντα Λεπτά |
| **10** | 3.200,00€ | x | 0,02 |  | 64,00€ | Εξήντα τέσσερα Ευρώ |
| **11** | 5.100,00€ | x | 0,02 |  | 102,00€ | Εκατόν δύο Ευρώ |
| **12** | 4.300,00€ | x | 0,02 |  | 86,00€ | Ογδόντα έξι Ευρώ |

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **21/02/2020**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

**2.2.2.2** Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

**2.2.2.3** Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

### 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

**2.2.3.1** Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

**Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση**.

**2.2.3.2.** Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία

ή/και

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

**2.2.3.3** Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

**2.2.3.4.** Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2. γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

**2.2.3.5.** Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

**2.2.3.6.** Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

### 2.2.4. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

### 2.2.5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

#### 2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν το σχετικό κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ ([www.eaadhsy.gr](http://www.eaadhsy.gr/)) και ([www.hsppa.gr](http://www.hsppa.gr/) ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

#### 2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα

**Α**. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

**Β.1.** Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της ημερομηνίας πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η ασφαλιστική ενημερότητα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

 Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2.

γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.6 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

**B.2.** Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

**Β.3.** Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

**Β.4.** Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

## 2.3 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

## 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

### 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές*.*

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

### 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

**2.4.2.1.** Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5 της παρούσας), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

**2.4.2.2.** Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

**2.4.2.3.** Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

**2.4.2.4.** Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

**2.4.2.5.** Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

### 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

**2.4.3.1**  **Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ΄),

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

**Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια υποβολής των προσφορών, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.** Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα προσκομιστούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για έλεγχο, κατά την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της υποπαραγράφου Β1 β) της παρ. 2.2.5.2 της παρούσας.

**2.4.3.2** **Τεχνική προσφορά**

Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με την περιγραφή του Παραρτήματος Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του Παραρτήματος Α΄. Το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή «pdf», του Πίνακα Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄ υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

### 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο κριτήριο ανάθεσης της παραγράφου 2.3 της διακήρυξης.

Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών δίνονται σε ΕΥΡΩ ανά μονάδα.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Η αναγραφή των τιμών σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Οι τιμές των ειδών, σε ΕΥΡΩ, περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Οι τιμές των ειδών, σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβάνουν κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών μέχρι και εντός των εργαστηριακών χώρων, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. [Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. τεμάχια, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ και εμφανίζονται στην εκτύπωση].

 Οι τιμές που προσφέρουν οι υποψήφιοι θα περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις και την παρακράτηση του φόρου 4%. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση την συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α..

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

1. δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
2. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
3. η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

### 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

### 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
2. η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
3. για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
4. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
5. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
6. η οποία είναι υπό αίρεση,
7. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
8. η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

# 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

## 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

### 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

* Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 25η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
* Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και στα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

### 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

## 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

1. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
2. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
3. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήριο ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί το κριτήριο ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

## 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

1. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, και
2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

## 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

## 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

# 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

##

## 4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών τουλάχιστον και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ήαποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των ειδών που παραλήφθηκε οριστικά*,* μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

## 4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

## 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

**4.4 Υπεργολαβία**

**4.4.1.** Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

**4.4.2.** Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

**4.4.3.** Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

## 4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

## 4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

1. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
2. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
3. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

# 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

## 5.1 Τρόπος πληρωμής

**5.1.1.** Η πληρωμή του/των αναδόχων θα γίνει μετά τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής των Χημικών Υπηρεσιών, το οποίο θα βεβαιώνει:

1. την εμπρόθεσμη παράδοση/ εγκατάσταση του είδους και
2. την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης.

Θα πληρωθεί το 100% της συμβατικής αξίας μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, που θα εξοφληθεί στην Τράπεζα Ελλάδος και σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. - ΚΑΕ 1299.

**5.1.2.** Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. H εφαρμογή της εν λόγω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

## 5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

**5.2.1.** Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το είδος δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

**5.2.2.** Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

## 5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης ειδών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

# 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

## 6.1 Χρόνος παράδοσης ειδών

**6.1.1.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τα είδη εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

**6.1.2.** Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το είδος, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

**6.1.3.** Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

## 6.2 Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών

**6.2.1.** Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τις Επιτροπές Παραλαβής των Χημικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ν 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής εντός δύο (2) μηνών από την ποσοτική παράδοση του είδους και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και εκπαίδευση, όπου απαιτείται, θα συντάξουν σχετικό πρακτικό παραλαβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16, το οποίο θα το κοινοποιήσουν στους αναδόχους. Μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής στον ανάδοχο, εκδίδεται το τιμολόγιο του είδους, με βάση το οποίο θα πληρωθεί ο ανάδοχος.

Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

**6.2.2.** Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο κατά την παράγραφο 6.2.1 χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 209 του ν 4412/2016.

## 6.3 Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

**6.3.1.** Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

**6.3.2.** Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

**6.3.3.** Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## 6.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα υπό προμήθεια είδη καθορίζεται στο Παράρτημα Α΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο γίνεται η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας διάρκειας μεγαλύτερης κατά τρεις μήνες από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, που να καλύπτει το 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου από τις Επιτροπές Παραλαβής των Χημικών Υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 215 του ν. 4412/2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ** **ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ** |

|  |
| --- |
| **Κοινοποίηση:*** Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (e-mail: a.giannaki@aade.gr)
* Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (e-mail: siteadmin@aade.gr)

 **Εσωτερική Διανομή:** |
| * Γραφείο Διοικητή της ΑΑΔΕ
* Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
* Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β΄& Γ΄
 |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

 Τα προαναφερόμενα είδη της παραγράφου 1.3 θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να επισκεφτούν τις Χημικές Υπηρεσίες, όπου θα παραδοθούν και εγκατασταθούν τα υπό προμήθεια είδη, προκειμένου να προβούν σε επιτόπια μελέτη των χώρων εγκατάστασης. Για τον προγραμματισμό των επισκέψεων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Υπεύθυνους επικοινωνίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 της παρούσας.

**EIΔΟΣ 1**

**ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44161110-0 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»**

Αναβάθμιση δικτύου διανομής αερίων

Προϋπολογισμός 7.300 € + 1.752 € ΦΠΑ = 9.052 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα)**

Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου διανομής αερίων με αντικατάσταση των παρακάτω φθαρμένων υλικών συνδεσμολογίας και με ελάχιστες αντίστοιχα προδιαγραφές:

1. Εύκαμπτες συνδέσεις για δίκτυο αερίων -Stainless steel flexible, 360 bar max pressure, 1m. Τεμάχια 5 ως ακολούθως:
* Για H2 με Cylinder connector DIN1
* Για N2 με Cylinder connector DIN6
* Για He με Cylinder connector DIN6
* Για Ar με Cylinder connector DIN6
* Για Air με Cylinder connector NF 29 650D
1. Ρυθμιστής Πίεσης κατάλληλος για τη διοχέτευση Ηλίου με βάνα αποκλεισμού και εκτονωτική βαλβίδα ασφαλείας ως ακολούθως:
* Cylinder regulator S225 ή ισοδύναμο, inlet 200 bar, outlet 0-35 bar, flow 25 Nm3/h
* Cylinder connection DIN 6
* SS, Needle valve 1/4" A-lok (2 pcs)
* Safety valve opening pressure 18 bar, inlet 1/2"
* Non return valve 1/4" A-lok
* Fittings: Tee 1/4" A-lok, female 1/2" to 1/4" A-lok
1. Τερματική λήψη δικτύου αερίων ως ακολούθως:
* H2 Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* He Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* Air Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* Fitting 3/8" male to 6 mm pipe.
* Fitting 3/8" male to 1/8" Alok.
* SS pipes: 6 mm, 24 m.
* Tee: 6 mm.
* Union: 6 mm.
* Brackets: 6 mm single.
1. Ανιχνευτής υδρογόνου ως ακολούθως:
* H2 leak detectors, control panel, alarm.
* Emergency button.
* solenoid valve Vulkan h2G1/2 RH normally closed - ή ισοδύναμο - ATEX 0,2-1,5 bar 12V UC PTB 15 ATEX 1011 U/ IECEx PTB 15.0037U, Ex eb/tb, 2G IIC/2D IIIC nominal diameter: 13mm, operating pressure min. - max.: 0,2 - 10 bar, materials: body brass, sealings: EPDM, in- and outlet: G 1/2 RH female voltage/ frequency/ power: inrush 40W/ 12V/AC+DC/DC: 9W, AC: 9VA hold, 14VA operation, with terminal box and cable gland M20x1,5, function: normally closed, width x height x depth: 65 x 110 x 42 mm.
* Fittings: SS male connector 1/2" BSPP to 1/4".

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών.
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
4. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
5. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 2

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Απαγωγός εστία αντιεκρηκτικού τύπου

Προϋπολογισμός 10.000 € + 2.400 € ΦΠΑ = 12.400 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα)**

Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 150Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:

1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξεική βαφή, μετά από απολάδωση, αποσκωρίωση και φωσφάτωση, κατάλληλος να αντέχει στη διάβρωση. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του.

Η ενιαία επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 135Χ75 cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15 cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε στεγανό ηλεκτρολογικό κιβώτιο ΑΤΕΧ και θα αποτελείται από:
* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης
1. 2 πριζοδιακόπτες ΑΤΕΧ 16Α,
2. Περιστροφικό ΑΤΕΧ διακόπτη φωτιστικού
3. Περιστροφικό ΑΤΕΧ διακόπτη του κινητήρα

Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται.

Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο).

Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου.

Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη προβλέποντας πιθανή εκτόνωση πίεσης από έκρηξη (όπως αναφέρεται στο EN 14175 – μέρος 2) και θα είναι επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα ΑΤΕΧ που δεν θα έρχεται σε επαφή με τα αέρια και θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας.

Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων, που θα κινούνται με οδοντωτούς τροχούς και ανοξείδωτες αλυσίδες ώστε αν σπάσει η μια να μην κατακρημνιστεί το κινητό πλαίσιο και προκαλέσει μηχανικό ή χημικό ατύχημα.

Ο απορροφητήρας (Φ200) θα έχει ηλεκτροκινητήρα προδιαγραφών ασφαλείας ADPE, ATEX CERTIFIED II 2G: EExd-IIB, EExd-IIC, T4 με αντιστατικό περίβλημα ανεμιστήρα για την αποφυγή συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού, ικανότητας απαγωγής περίπου 1500 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου.

Η απαγωγός εστία να είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που θα ενεργοποιείται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

Η απαγωγός εστία να περιλαμβάνει σύστημα φίλτρων για απόσμηση και κατακράτηση βλαβερών αερίων που απάγει, με πολύ μικρή πτώση πίεσης.

Η μονάδα φίλτρων που θα αποτελείται από πρόφιλτρα, σακόφιλτρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα, θα αφαιρεί από το ρεύμα αέρα σωματίδια και υγρασία και θα εξουδετερώνει αέριους χημικούς ρύπους και οσμές με απόδοση ≥99,5%.

Θα αποτελείται από κιβώτιο με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και τοιχώματα από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα.

Στο εσωτερικό του κιβωτίου θα τοποθετούνται φίλτρα σωματιδίων και χημικά φίλτρα εξουδετέρωσης οσμών και αερίων ρύπων. Η μονάδα θα είναι πλήρως αεροστεγανωμένη.

Η μονάδα θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω στάδια φιλτραρίσματος:

* + Πρώτο στάδιο με συνθετικά πλενόμενα φίλτρα κλάσης G4 κατά ΕΝ779 πάχους 50mm. Τα φίλτρα κλάσης G4 έχουν 50% απόδοση σε σωματίδια μεγέθους 1μm ενώ η συνολική απόδοση τους στο σωματοδιακό φορτίο μαζί με τα σακόφιλτρα, είναι 80%.
	+ Δεύτερο στάδιο αποτελούμενο από PURAFIL PURAGRID FILTER ή ισοδύναμο με πάχος φίλτρου 100mm. Το χημικό μέσο θα αποτελείται από ενεργό άνθρακα, ενεργή αλουμίνα και άλλα συνδετικά υλικά εμποτισμένα σε χημικά εξουδετέρωσης ρύπων. Το χημικό αυτό φίλτρο θα έχει τη δυνατότητα εξουδετέρωσης με χημειορρόφηση αέριων ρύπων, όπως διαλύτες, ανόργανα και οργανικά οξέα και πτητικές ενώσεις με μικρό μοριακό βάρος κ.α.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα περιλαμβάνεται στην κατασκευή σύστημα παθητικής ασφάλειας που θα αποτελείται από:

1. Σταθμό πλύσεως ματιών (eye washer),
2. Καταιονιστήρα σώματος (emergency shower),

Ο σταθμός πλύσεως ματιών (eye washer) θα έχει την ικανότητα να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες νερού με χαμηλή πίεση, υπό συγκεκριμένη γωνία, ώστε να ξεπλένονται από πλάγια οι βολβοί των ματιών του θύματος, από τους κροτάφους προς τη μύτη. Ο πίδακας να διαθέτει μεγάλη λαβή ή μεγάλο ποδοδιακόπτη ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε συνθήκες επείγουσας ανάγκης. Να μην υπάρχει ελατήριο επαναφοράς για να παραμένει ανοικτός όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε ο τραυματισμένος να έχει ελεύθερα και τα δυο χέρια για να κρατά τα βλέφαρα ανοικτά ώστε να ξεπλένονται τα μάτια (hands free operation). Τα στόμια των εκτοξευτήρων να διαθέτουν φίλτρα για συγκράτηση μικροσωματιδίων που ενδεχομένως υπάρχουν στο νερό και καλύπτρες προφύλαξης από επικαθήμενα σωματίδια. Οι καλύπτρες να ανοίγουν αυτόματα με την έναρξη της ροής του νερού.

Ο καταιονιστήρας σώματος (emergency shower) να είναι ικανός να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες νερού με χαμηλή πίεση. Να καταιονίζει το νερό με μορφή κουρτίνας ώστε να καλύπτει και να προστατεύει τον παθόντα. Να διαθέτει μεγάλη λαβή διακόπτη ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε συνθήκες επείγουσας ανάγκης. Να παραμένει ανοικτός χωρίς να κρατείται με το χέρι (hands free operation) μέχρι να τον κλείσει κάποιος.

Ο πίδακας και ο καταιονιστήρας θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό ABS ή ισοδύναμο υλικό, ανθεκτικό σε φορτισμένο και διαβρωτικό περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3 και θα παραδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Η καταλληλότητα της απαγωγού εστίας για χρήση σε περιβάλλον δυνάμει εκρηκτικών αερίων, σύμφωνα με την οδηγία ATEX 94/9/EC (όπως αντικαταστάθηκε από 20 Απρ 2016 με την ισχύουσα ATEX 2014/34/EU για την κατασκευή προϊόντων της ομάδας 2, κατηγορίας 3) θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ή εργαστήριο.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
5. Να παραδοθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης για την απαγωγό εστία.
6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
7. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

**ΕIΔΟΣ 3**

**ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»**

**ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΠΕΨΗΣ**

**Τεμάχια δύο (2)**

**Προϋπολογισμός 7.000 € + 1.680 € ΦΠΑ = 8.680 €**

**Προορίζονται για τη Β΄ ΧΥ Αθηνών και τη ΧΥ Πειραιά**

Α ΕΙΔΟΣ - προορισμός Β΄ ΧΥ Αθηνών

Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατάλληλη για χρήση με τη συσκευή πέψης FOSS TECATOR DIGESTOR 2006 που διαθέτει το εργαστήριο (έξη θέσεων για σωλήνες πέψης με εσωτερική διάμετρο στομίου 39-40mm).
2. Να είναι ικανή να απάγει και να εξουδετερώνει τους ατμούς από τη διάσπαση του θειικού οξέος που σχηματίζονται κατά την θερμή (420οC) όξινη πέψη οργανικών δειγμάτων.
3. Να έχει ικανότητα επιλογής ισχύος αναρρόφησης ατμών.
4. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (σωλήνες, καλώδια κλπ) για σύνδεση και άμεση λειτουργία με τη συσκευή πέψης του εργαστηρίου.
5. Να διαθέτει ικανότητα συνεχούς λειτουργίας μεγαλύτερης των 3 ωρών.
6. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών της πέψης (πυκνό αλκαλικό διάλυμα ή όποιο άλλο κατάλληλο υλικό ή σύστημα) να διατηρεί την ικανότητά του για τουλάχιστον 100 κύκλους πέψης (ποσότητα π. θειικού οξέος στον σωλήνα 12-15 ml).
7. Αν απαιτούνται αναλώσιμα εξαρτήματα τα οποία να χρειάζονται συχνή αντικατάσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή (π.χ. μετά από λιγότερο από δεκαοκτώ μήνες ή μετά από συγκεκριμένο αριθμό κύκλων χρήσης μικρότερο από 120), τότε η συσκευή να συνοδεύεται από αριθμό επιπλέον σετ που να καλύπτουν χρήση δυο ετών ή 150 κύκλων πέψης.
8. Σε περίπτωση που το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών δεν μπορεί να παρασκευαστεί από το εργαστήριο με συνήθη υλικά (π.χ. πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου), τότε η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο αριθμό επιπλέον σετ ώστε να καλύπτεται χρονική περίοδος τριών ετών χρήσης ή 240 κύκλων πέψης.
9. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να διαθέτει ικανότητα ένδειξης λειτουργικής κατάστασης.
10. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να μπορεί να αναπληρώνεται / αντικαθίσταται από το προσωπικό του εργαστηρίου με χρήση συνήθων εργαλείων.
11. Να είναι τύπου ηλεκτρικής αντλίας αναρρόφησης με αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον.
12. Να μην υπάρχει ανάγκη παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Αν απαιτείται άλλο σύστημα παροχής και κυκλοφορίας νερού (ή ψυκτικού υγρού) τότε η συσκευή πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτό.

Β ΕΙΔΟΣ - προορισμός ΧΥ Πειραιά

Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Να είναι κατάλληλη για χρήση με τη συσκευή πέψης FOSS TECATOR DIGESTOR 8 που διαθέτει το εργαστήριο.
2. Να είναι ικανή να απάγει και να εξουδετερώνει τους ατμούς από τη διάσπαση του θειικού οξέος που σχηματίζονται κατά την θερμή (420οC) όξινη πέψη οργανικών δειγμάτων.
3. Να έχει ικανότητα επιλογής ισχύος αναρρόφησης ατμών.
4. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (σωλήνες, καλώδια κλπ) για σύνδεση και άμεση λειτουργία με τη συσκευή πέψης του εργαστηρίου.
5. Να διαθέτει ικανότητα συνεχούς λειτουργίας μεγαλύτερης των 3 ωρών.
6. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών της πέψης (πυκνό αλκαλικό διάλυμα ή όποιο άλλο κατάλληλο υλικό ή σύστημα) να διατηρεί την ικανότητά του για τουλάχιστον 100 κύκλους πέψης (ποσότητα π. θειικού οξέος στον σωλήνα 12-15 ml).
7. Αν απαιτούνται αναλώσιμα εξαρτήματα τα οποία να χρειάζονται συχνή αντικατάσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή (π.χ. μετά από λιγότερο από δεκαοκτώ μήνες ή μετά από συγκεκριμένο αριθμό κύκλων χρήσης μικρότερο από 120), τότε η συσκευή να συνοδεύεται από αριθμό επιπλέον σετ που να καλύπτουν χρήση δυο ετών ή 150 κύκλων πέψης.
8. Σε περίπτωση που το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών δεν μπορεί να παρασκευαστεί από το εργαστήριο με συνήθη υλικά (π.χ. πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου), τότε η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο αριθμό επιπλέον σετ ώστε να καλύπτεται χρονική περίοδος τριών ετών χρήσης ή 240 κύκλων πέψης.
9. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να διαθέτει ικανότητα ένδειξης λειτουργικής κατάστασης.
10. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να μπορεί να αναπληρώνεται/αντικαθίσταται από το προσωπικό του εργαστηρίου με χρήση συνήθων εργαλείων.
11. Να είναι τύπου ηλεκτρικής αντλίας αναρρόφησης με αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον.
12. Να μην υπάρχει ανάγκη παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Αν απαιτείται άλλο σύστημα παροχής και κυκλοφορίας νερού (ή ψυκτικού υγρού) τότε η συσκευή πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτό.
13. Να συνοδεύεται από σωλήνες πέψης με εσωτερική διάμετρο στομίου 40mm.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ Α-Β

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου και στη χρήση του λογισμικού, στις μεθόδους του εργαστηρίου.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών.
5. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
6. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
7. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
8. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
9. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
11. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.
12. Τάση λειτουργίας 220-230V.

ΕIΔΟΣ 4

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Απαγωγός εστία

Προϋπολογισμός 3.000 € + 720 € ΦΠΑ = 3.720 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας –Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης**

Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 110Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:

1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Ο σκελετός θα είναι Από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του.

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75 cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15 cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:
* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης
1. 2 πριζοδιακόπτες 16Α,
2. Διακόπτη φωτιστικού
3. Διακόπτη του κινητήρα

Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται.

Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο).

Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου.

Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας.

Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων.

Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3.
3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Το φύλλο συμμόρφωσης του προμηθευτή θα έχει την ίδια δομή με την τεχνική προδιαγραφή και θα απαντά ένα προς ένα τα ερωτήματα.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 5

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Απαγωγός εστία

Τεμάχια τρία (3)

Προϋπολογισμός 13.350 € + 3.204 € ΦΠΑ = 16.554 €

**Προορίζονται για τη Χ.Υ Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Αλεξανδρούπολης, και τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Σερρών**

Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 120Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:

1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Ο σκελετός θα είναι από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του.

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:
* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης
1. 2 πριζοδιακόπτες 16Α,
2. Διακόπτη φωτιστικού
3. Διακόπτη του κινητήρα

Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται.

Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο).

Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου.

Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας.

Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων.

Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3.
3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει όλες τις εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής που τυχόν απαιτούνται πριν την εγκατάσταση των νέων εστιών με αποκατάσταση της λειτουργικότητας παρακειμένων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 6

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Απαγωγός εστία

Τεμάχια δύο (2)

Προϋπολογισμός 11.550 € + 2.772,00 € ΦΠΑ = 14.322 €

**Προορίζονται για τη Χ.Υ. Πειραιά**

Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις (περίπου) 125Χ85Χ220 cm που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:

1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

Ο σκελετός θα είναι από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του.

Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό.

Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:

1. Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:
* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης
1. 2 πριζοδιακόπτες 16Α,
2. Διακόπτη φωτιστικού
3. Διακόπτη του κινητήρα

Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται.

Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο).

Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου.

Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας.

Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων, που θα κινούνται με οδοντωτούς τροχούς και ανοξείδωτες αλυσίδες ώστε αν σπάσει η μια να μην κατακρημνιστεί το κινητό πλαίσιο και προκαλέσει μηχανικό ή χημικό ατύχημα.

Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3.
3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον.
6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει όλες τις εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής που τυχόν απαιτούνται πριν την εγκατάσταση των νέων εστιών με αποκατάσταση της λειτουργικότητας παρακειμένων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση.
8. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει την αποξήλωση και επένδυση του δαπέδου των δύο (2) εργαστηρίων (συνολικά ≈104m2), με κεραμικά πλακίδια ή επίστρωση βινιλίου με υγειονομική γωνιά.
9. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των εσωτερικών χώρων των δύο (2) εργαστηρίων.
10. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 7

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Απαγωγικό σύστημα ντουλάπας

Προϋπολογισμός 2.000 € + 480 € ΦΠΑ = 2.480 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πειραιά**

Εγκατάσταση ενός απορροφητήρα τύπου Airscrew σε ντουλάπα εγκατεστημένη στο χώρο του εργαστηρίου όπου φυλάσσονται δείγματα καυσίμων που θα είναι σύμφωνος με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

1. Να συμφωνεί με τα πρωτόκολλά προστασίας IP 55 και ασφάλειας ATEX.
2. Να διαθέτει ανιχνευτή πίεσης και θερμοκρασίας.
3. Να έχει οθόνη ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας με ηχητική και οπτική ειδοποίηση υπέρβασης των τιμών ρύθμισης.
4. Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα και ηλεκτρονική συσκευή ενημέρωσης του χρόνου αντικατάστασης του.
5. Να είναι μονοφασικός και να λειτουργεί σε 220/230V, 50 Hz.
6. Η συχνότητα περιστροφής της έλικας να είναι τουλάχιστον 1400 rpm.
7. Να είναι χαμηλού θορύβου και ως το πολύ 32 dB.
8. Να έχει ισχύ τουλάχιστον 0,9 KW και απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 100 m3/h.
9. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και υλικά συνδεσμολογίας και εγκατάστασης, ώστε να παραδοθεί σε ασφαλή λειτουργία.
10. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
11. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕIΔΟΣ 8

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»

Πυράντοχες, εξαεριζόμενες ντουλάπες ασφαλείας με απαγωγή

Τεμάχια δύο (2)

Προϋπολογισμός 9.000 € + 2.160 € ΦΠΑ = 11.160 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, Πάτρα**

Δύο (2) εξαεριζόμενες ντουλάπες ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

1. Να διαθέτουν συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα και θα είναι κατάλληλες για αποθήκευση περίπου 90 και 160 λίτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428 and EN 60335-1 EN 60335-2-80.
2. Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία UNI EN ISO 9001:2000.
3. Να έχουν κατασκευή συνεχούς φύλλου με τις ελάχιστες συγκολλήσεις.
4. Να έχουν πόρτα με κλειδαριά και τζαμόπορτες με κρύσταλλο ασφαλείας με δυνατότητα ανοίγματος 1100 ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση του ραφιού χωρίς κλίση του.
5. Να έχουν βάση για εύκολη μεταφορά με αποσπώμενο κάλυμμα και ρυθμιζόμενα πόδια.
6. Να διαθέτουν 3 εύκολα μετακινούμενα ράφια κατασκευασμένα από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1 mm ηλεκτροστατικά βαμμένα
7. Να διαθέτουν υδατοστεγή λεκάνη εσωτερικής βάσης από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1 mm ηλεκτροστατικά βαμμένο.
8. Να διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα CARBOX® τοποθετημένο εντός του ντουλαπιού, με εύκολη αντικατάσταση και διάταξη για την υπόδειξη της ανάγκης αντικατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα.
9. Να διαθέτουν συσκευή απαγωγής ισχύος 65 W περίπου θερμικά προστατευμένη, κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό με αντοχή – αντίσταση στην ανάφλεξη (κλάσης V-O), συμβατή με τα πρωτόκολλα EN 60335-1 (απαιτήσεις ασφαλείας για οικιακού τύπου ηλεκτρικές συσκευές) και EN 60335-2-80 (απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικούς εξαεριστήρες).
10. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.
11. Οι διαστάσεις τους θα είναι περίπου οι ακόλουθες
* Για την πρώτη:
* Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 60x50x200cm.
* Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 55x45x150cm.
* Εσωτερική Χωρητικότητα περίπου 370 λίτρα.
* Για τη δεύτερη:
* Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 120x50x200cm.
* Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 115x45x150cm.
* Εσωτερική Χωρητικότητα περίπου 780 λίτρα.

12. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

13. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΕIΔΟΣ 9

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»

**Θάλαμος παρατήρησης χρωματικών μεταβολών**

προϋπολογισμός 4.845 € + 1.162,80 € ΦΠΑ = 6.007,80 €

**Προορίζεται για τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών**

Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Εσωτερικές διαστάσεις : Ύψος 35-40 cm, Πλάτος: 65-70 cm, Βάθος: 35-40 cm
2. Το εσωτερικό της καμπίνας πρέπει να έχει ουδέτερο ματ γκρι χρωματισμό (Munsell Grey N5).
3. Η καμπίνα πρέπει να φέρει στο εσωτερικό της κινητή τράπεζα παρατήρησης, στον ίδιο χρωματισμό, με τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας πρόσπτωσης του φωτός.
4. Η καμπίνα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δύο (2) τουλάχιστον λυχνίες φωτισμού D65 (CIE standard illuminant D65) με ικανότητα παροχής φωτισμού τουλάχιστον 600 lx εκάστη.
5. Να διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα επιλογής και ελέγχου λυχνιών με ένδειξη του χρόνου χρήσης για κάθε μία λυχνία ξεχωριστά.
6. Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου.
4. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
5. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.
6. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
7. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 10

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»

Θερμοστατούμενος θάλαμος – Επωαστικός κλίβανος

Τεμάχια δύο (2)

Προϋπολογισμός 3.200 € + 768 € ΦΠΑ = 3.968 €

**Προορίζονται για τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών και τη Χ.Υ. Αιγαίου Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου**

Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 53 λίτρων περίπου.
2. Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος +5OC έως 80OC.
3. Να έχει επιλογή και ένδειξη θερμοκρασίας τουλάχιστον ανά 0,5OC.
4. Να έχει φυσική κυκλοφορία αέρα με ρύθμιση ανανέωσης αέρα θαλάμου μέσω οπής εξαερισμού.
5. Να έχει ψηφιακό χρονόμετρο ρυθμιζόμενο από 1 λεπτό έως 30 ημέρες τουλάχιστον.
6. Να έχει ρυθμιζόμενο PID επεξεργαστή με έγχρωμη οθόνη αφής TFT υψηλής ανάλυσης.
7. Να έχει δύο (2) ανοξείδωτα ράφια τύπου σχάρας. (με δυνατότητα υποδοχής ως 4 ραφιών).
8. Ο κλίβανος να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης στους 37OC στο κέντρο του θαλάμου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου και στη χρήση του λογισμικού, στις μεθόδους του εργαστηρίου.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών.
5. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.).
6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
7. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
8. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
9. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 11

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης)

Προϋπολογισμός 5.100 € + 1.224 € ΦΠΑ = 6.324 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας**

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Συνολική χωρητικότητα 850 λίτρων περίπου
2. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 5 kWh
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -90C ως -350C
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 60C
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από ανοξείδωτο υλικό
13. Κλειδαριά
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας
15. Δυνατότητα αντιστροφής φοράς ανοίγματος πόρτας
16. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του
17. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.
18. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

ΕIΔΟΣ 12

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης)

Προϋπολογισμός 4.300 € + 1.032 € ΦΠΑ = 5.332 €

**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας**

Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Συνολική χωρητικότητα 850 λίτρων περίπου
2. Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου
3. Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 2 kWh
4. Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
5. Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20C ως +160C
6. Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 20C
7. Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής).
8. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας
9. Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου.
10. Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής
11. Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα
12. Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από ανοξείδωτο υλικό
13. Κλειδαριά
14. Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας
15. Δυνατότητα αντιστροφής φοράς ανοίγματος πόρτας
16. Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του
17. Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων.
18. Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές.
3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος.
4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον.
6. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος.
7. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **EIΔΟΣ 1****ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44161110-0 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»**Αναβάθμιση δικτύου διανομής αερίων**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα)**Αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου διανομής αερίων με αντικατάσταση των παρακάτω φθαρμένων υλικών συνδεσμολογίας και με ελάχιστες αντίστοιχα προδιαγραφές: |  ΝΑΙ |  |   |
| 1.Εύκαμπτες συνδέσεις για δίκτυο αερίων -Stainless steel flexible, 360 bar max pressure, 1m. Τεμάχια 5 ως ακολούθως:* Για H2 με Cylinder connector DIN1
* Για N2 με Cylinder connector DIN6
* Για He με Cylinder connector DIN6
* Για Ar με Cylinder connector DIN6
* Για Air με Cylinder connector NF 29 650D
 | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Ρυθμιστής Πίεσης κατάλληλος για τη διοχέτευση Ηλίου με βάνα αποκλεισμού και εκτονωτική βαλβίδα ασφαλείας ως ακολούθως:1. Cylinder regulator S225 ή ισοδύναμο, inlet 200 bar, outlet 0-35 bar, flow 25 Nm3/h
2. Cylinder connection DIN 6
3. SS, Needle valve 1/4" A-lok (2 pcs)
4. Safety valve opening pressure 18 bar, inlet 1/2"
5. Non return valve 1/4" A-lok
6. Fittings: Tee 1/4" A-lok, female 1/2" to 1/4" A-lok
 | ΝΑΙ |   |   |
| 3. Τερματική λήψη δικτύου αερίων ως ακολούθως:* H2 Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* He Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* Air Tapping point inlet 50 bar, outlet 10 bar, connection G 3/8"
* Fitting 3/8" male to 6 mm pipe.
* Fitting 3/8" male to 1/8" Alok.
* SS pipes: 6 mm, 24 m.
* Tee: 6 mm.
* Union: 6 mm.
* Brackets: 6 mm single.
 | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ανιχνευτής υδρογόνου ως ακολούθως:* H2 leak detectors, control panel, alarm.
* Emergency button.
* solenoid valve Vulkan h2G1/2 RH normally closed - ή ισοδύναμο - ATEX 0,2-1,5 bar 12V UC PTB 15 ATEX 1011 U/ IECEx PTB 15.0037U, Ex eb/tb, 2G IIC/2D IIIC nominal diameter: 13mm, operating pressure min. - max.: 0,2 - 10 bar, materials: body brass, sealings: EPDM, in- and outlet: G 1/2 RH female voltage/ frequency/ power: inrush 40W/ 12V/AC+DC/DC: 9W, AC: 9VA hold, 14VA operation, with terminal box and cable gland M20x1,5, function: normally closed, width x height x depth: 65 x 110 x 42 mm.
* Fittings: SS male connector 1/2" BSPP to 1/4".
 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:** |  |  |  |
|  <//!\*BP# /!\*nP3 Oo  <0 !<#  ,-.IE2C.C-2C.#  )#  fK-D%2.8bC#  )    ?61. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |   |   |
| 4. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |   |   |
| 1. 5. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
 | ΝΑΙ |   |   |
| 1. 6. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.
 | ΝΑΙ |   |   |
| ΕIΔΟΣ 2ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Απαγωγός εστία αντιεκρηκτικού τύπου**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας και Ιονίου (Πάτρα)**Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 150Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |   |   |
| 1. Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός, βαμμένος ηλεκτροστατικά με εποξεική βαφή, μετά από απολάδωση, αποσκωρίωση και φωσφάτωση, κατάλληλος να αντέχει στη διάβρωση. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του. | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Η ενιαία επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 135Χ75 cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15 cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. | ΝΑΙ |   |   |
| 3. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:1)Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε στεγανό ηλεκτρολογικό κιβώτιο ΑΤΕΧ και θα αποτελείται από:* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης

2) πριζοδιακόπτες ΑΤΕΧ 16Α,3)Περιστροφικό ΑΤΕΧ διακόπτη φωτιστικού4)Περιστροφικό ΑΤΕΧ διακόπτη του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη προβλέποντας πιθανή εκτόνωση πίεσης από έκρηξη (όπως αναφέρεται στο EN 14175 – μέρος 2) και θα είναι επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα ΑΤΕΧ που δεν θα έρχεται σε επαφή με τα αέρια και θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων, που θα κινούνται με οδοντωτούς τροχούς και ανοξείδωτες αλυσίδες ώστε αν σπάσει η μια να μην κατακρημνιστεί το κινητό πλαίσιο και προκαλέσει μηχανικό ή χημικό ατύχημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ο απορροφητήρας (Φ200) θα έχει ηλεκτροκινητήρα προδιαγραφών ασφαλείας ADPE, ATEX CERTIFIED II 2G: EExd-IIB, EExd-IIC, T4 με αντιστατικό περίβλημα ανεμιστήρα για την αποφυγή συσσώρευσης στατικού ηλεκτρισμού, ικανότητας απαγωγής περίπου 1500 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Η απαγωγός εστία να είναι εξοπλισμένη με αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης που θα ενεργοποιείται με την αύξηση της θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Η απαγωγός εστία να περιλαμβάνει σύστημα φίλτρων για απόσμηση και κατακράτηση βλαβερών αερίων που απάγει, με πολύ μικρή πτώση πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Η μονάδα φίλτρων που θα αποτελείται από πρόφιλτρα, σακόφιλτρα και φίλτρα ενεργού άνθρακα, θα αφαιρεί από το ρεύμα αέρα σωματίδια και υγρασία και θα εξουδετερώνει αέριους χημικούς ρύπους και οσμές με απόδοση ≥99,5%.Θα αποτελείται από κιβώτιο με σκελετό από προφίλ αλουμινίου και τοιχώματα από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα.Στο εσωτερικό του κιβωτίου θα τοποθετούνται φίλτρα σωματιδίων και χημικά φίλτρα εξουδετέρωσης οσμών και αερίων ρύπων. Η μονάδα θα είναι πλήρως αεροστεγανωμένη. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Η μονάδα θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω στάδια φιλτραρίσματος:* Πρώτο στάδιο με συνθετικά πλενόμενα φίλτρα κλάσης G4 κατά ΕΝ779 πάχους 50mm. Τα φίλτρα κλάσης G4 έχουν 50% απόδοση σε σωματίδια μεγέθους 1μm ενώ η συνολική απόδοση τους στο σωματοδιακό φορτίο μαζί με τα σακόφιλτρα, είναι 80%.
* Δεύτερο στάδιο αποτελούμενο από PURAFIL PURAGRID FILTER ή ισοδύναμο με πάχος φίλτρου 100mm. Το χημικό μέσο θα αποτελείται από ενεργό άνθρακα, ενεργή αλουμίνα και άλλα συνδετικά υλικά εμποτισμένα σε χημικά εξουδετέρωσης ρύπων. Το χημικό αυτό φίλτρο θα έχει τη δυνατότητα εξουδετέρωσης με χημειορρόφηση αέριων ρύπων, όπως διαλύτες, ανόργανα και οργανικά οξέα και πτητικές ενώσεις με μικρό μοριακό βάρος κ.α.
 | ΝΑΙ |  |  |
| 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΘα περιλαμβάνεται στην κατασκευή σύστημα παθητικής ασφάλειας που θα αποτελείται από:1. Σταθμό πλύσεως ματιών (eye washer),
2. Καταιονιστήρα σώματος (emergency shower),
 | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Ο σταθμός πλύσεως ματιών (eye washer) θα έχει την ικανότητα να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες νερού με χαμηλή πίεση, υπό συγκεκριμένη γωνία, ώστε να ξεπλένονται από πλάγια οι βολβοί των ματιών του θύματος, από τους κροτάφους προς τη μύτη.Ο πίδακας να διαθέτει μεγάλη λαβή ή μεγάλο ποδοδιακόπτη ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε συνθήκες επείγουσας ανάγκης. Να μην υπάρχει ελατήριο επαναφοράς για να παραμένει ανοικτός όσο χρόνο χρειάζεται, ώστε ο τραυματισμένος να έχει ελεύθερα και τα δυο χέρια για να κρατά τα βλέφαρα ανοικτά ώστε να ξεπλένονται τα μάτια (hands free operation).Τα στόμια των εκτοξευτήρων να διαθέτουν φίλτρα για συγκράτηση μικροσωματιδίων πουενδεχομένως υπάρχουν στο νερό και καλύπτρες προφύλαξης από επικαθήμενα σωματίδια.Οι καλύπτρες να ανοίγουν αυτόματα με την έναρξη της ροής του νερού. | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Ο καταιονιστήρας σώματος (emergency shower) να είναι ικανός να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες νερού με χαμηλή πίεση. Να καταιονίζει το νερό με μορφή κουρτίνας ώστε να καλύπτει και να προστατεύει τον παθόντα. Να διαθέτει μεγάλη λαβή διακόπτη ώστε να εντοπίζεται εύκολα σε συνθήκες επείγουσας ανάγκης. Να παραμένει ανοικτός χωρίς να κρατείται με το χέρι (hands free operation) μέχρι να τον κλείσει κάποιος. | ΝΑΙ |   |   |
| 17. Ο πίδακας και ο καταιονιστήρας θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό ABS ή ισοδύναμο υλικό, ανθεκτικό σε φορτισμένο και διαβρωτικό περιβάλλον. | ΝΑΙ |   |   |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:** |  |  |  |
| 1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3 και θα παραδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Η καταλληλότητα της απαγωγού εστίας για χρήση σε περιβάλλον δυνάμει εκρηκτικών αερίων, σύμφωνα με την οδηγία ATEX 94/9/EC (όπως αντικαταστάθηκε από 20 Απρ 2016 με την ισχύουσα ATEX 2014/34/EU για την κατασκευή προϊόντων της ομάδας 2, κατηγορίας 3) θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ή εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να παραδοθούν αναλυτικές οδηγίες χρήσης και συντήρησης για την απαγωγό εστία. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ 3****ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»****ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΑΤΜΩΝ ΠΕΨΗΣ****Τεμάχια δύο (2)****Προορίζονται για τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών και τη Χ.Υ. Πειραιά** | ΝΑΙ |   |   |
| Είδος Α: Συσκευή που προορίζεται για την Β΄ ΧΥ ΑθηνώνΗ συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |   |   |
| 1. Να είναι κατάλληλη για χρήση με τη συσκευή πέψης FOSS TECATOR DIGESTOR 2006 που διαθέτει το εργαστήριο (έξη θέσεων για σωλήνες πέψης με εσωτερική διάμετρο στομίου 39-40mm). | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Να είναι ικανή να απάγει και να εξουδετερώνει τους ατμούς από τη διάσπαση του θειικού οξέος που σχηματίζονται κατά την θερμή (420οC) όξινη πέψη οργανικών δειγμάτων. | ΝΑΙ |   |   |
| 3. Να έχει ικανότητα επιλογής ισχύος αναρρόφησης ατμών. | ΝΑΙ |   |   |
| 4. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (σωλήνες, καλώδια κλπ) για σύνδεση και άμεση λειτουργία με τη συσκευή πέψης του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να διαθέτει ικανότητα συνεχούς λειτουργίας μεγαλύτερης των 3 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών της πέψης (πυκνό αλκαλικό διάλυμα ή όποιο άλλο κατάλληλο υλικό ή σύστημα) να διατηρεί την ικανότητά του για τουλάχιστον 100 κύκλους πέψης (ποσότητα π. θειικού οξέος στον σωλήνα 12-15 ml).  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Αν απαιτούνται αναλώσιμα εξαρτήματα τα οποία να χρειάζονται συχνή αντικατάσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή (π.χ. μετά από λιγότερο από δεκαοκτώ μήνες ή μετά από συγκεκριμένο αριθμό κύκλων χρήσης μικρότερο από 120), τότε η συσκευή να συνοδεύεται από αριθμό επιπλέον σετ που να καλύπτουν χρήση δυο ετών ή 150 κύκλων πέψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Σε περίπτωση που το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών δεν μπορεί να παρασκευαστεί από το εργαστήριο με συνήθη υλικά (π.χ. πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου), τότε η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο αριθμό επιπλέον σετ ώστε να καλύπτεται χρονική περίοδος τριών ετών χρήσης ή 240 κύκλων πέψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να διαθέτει ικανότητα ένδειξης λειτουργικής κατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να μπορεί να αναπληρώνεται / αντικαθίσταται από το προσωπικό του εργαστηρίου με χρήση συνήθων εργαλείων.  | ΝΑΙ |   |   |
| 11. Να είναι τύπου ηλεκτρικής αντλίας αναρρόφησης με αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον.  | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να μην υπάρχει ανάγκη παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Αν απαιτείται άλλο σύστημα παροχής και κυκλοφορίας νερού (ή ψυκτικού υγρού) τότε η συσκευή πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| Είδος Β: Συσκευή που προορίζεται για την Χ.Υ. ΠειραιάΗ συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |   |   |
| 1. Να είναι κατάλληλη για χρήση με τη συσκευή πέψης FOSS TECATOR DIGESTOR 8 που διαθέτει το εργαστήριο. | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Να είναι ικανή να απάγει και να εξουδετερώνει τους ατμούς από τη διάσπαση του θειικού οξέος που σχηματίζονται κατά την θερμή (420οC) όξινη πέψη οργανικών δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Να έχει ικανότητα επιλογής ισχύος αναρρόφησης ατμών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (σωλήνες, καλώδια κλπ) για σύνδεση και άμεση λειτουργία με τη συσκευή πέψης του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να διαθέτει ικανότητα συνεχούς λειτουργίας μεγαλύτερης των 3 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών της πέψης (πυκνό αλκαλικό διάλυμα ή όποιο άλλο κατάλληλο υλικό ή σύστημα) να διατηρεί την ικανότητά του για τουλάχιστον 100 κύκλους πέψης (ποσότητα π. θειικού οξέος στον σωλήνα 12-15 ml).  | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Αν απαιτούνται αναλώσιμα εξαρτήματα τα οποία να χρειάζονται συχνή αντικατάσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή (π.χ. μετά από λιγότερο από δεκαοκτώ μήνες ή μετά από συγκεκριμένο αριθμό κύκλων χρήσης μικρότερο από 120), τότε η συσκευή να συνοδεύεται από αριθμό επιπλέον σετ που να καλύπτουν χρήση δυο ετών ή 150 κύκλων πέψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Σε περίπτωση που το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών δεν μπορεί να παρασκευαστεί από το εργαστήριο με συνήθη υλικά (π.χ. πυκνό διάλυμα καυστικού νατρίου), τότε η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλο αριθμό επιπλέον σετ ώστε να καλύπτεται χρονική περίοδος τριών ετών χρήσης ή 240 κύκλων πέψης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να διαθέτει ικανότητα ένδειξης λειτουργικής κατάστασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Το σύστημα εξουδετέρωσης των όξινων ατμών να μπορεί να αναπληρώνεται/αντικαθίσταται από το προσωπικό του εργαστηρίου με χρήση συνήθων εργαλείων. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Να είναι τύπου ηλεκτρικής αντλίας αναρρόφησης με αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον.  | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Να μην υπάρχει ανάγκη παροχής νερού από το δίκτυο ύδρευσης. Αν απαιτείται άλλο σύστημα παροχής και κυκλοφορίας νερού (ή ψυκτικού υγρού) τότε η συσκευή πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Να συνοδεύεται από σωλήνες πέψης με εσωτερική διάμετρο στομίου 40mm. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ:** |  |  |  |
| 1. Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου και στη χρήση του λογισμικού, στις μεθόδους του εργαστηρίου.  | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Τάση λειτουργίας 220-230V. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 4ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Απαγωγός εστία**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας –Θράκης, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Ξάνθης**Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 110Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Ο σκελετός θα είναι Από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75 cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15 cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:1)Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης

2) πριζοδιακόπτες 16Α,3)Διακόπτη φωτιστικού4)Διακόπτη του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |  |  |
| 1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 5ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Απαγωγός εστίαΤεμάχια τρία (3)**Προορίζονται για τη Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Αλεξανδρούπολης και τη Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Χ.Υ. Σερρών**Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις 120Χ85Χ220 cm περίπου που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |   |   |
| 1. Ο σκελετός θα είναι από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του. | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:1)Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης

2) πριζοδιακόπτες 16Α,3)Διακόπτη φωτιστικού4)Διακόπτη του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται. | ΝΑΙ |   |   |
| 6. Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |   |   |
| 7. Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου. | ΝΑΙ |   |   |
| 8. Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας. | ΝΑΙ |   |   |
| 9. Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων. | ΝΑΙ |   |   |
| 10. Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου. | ΝΑΙ |   |   |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |  |  |
| 1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |   |   |
| 2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3. | ΝΑΙ |   |   |
| 3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει όλες τις εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής που τυχόν απαιτούνται πριν την εγκατάσταση των νέων εστιών με αποκατάσταση της λειτουργικότητας παρακειμένων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. 8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.
 | ΝΑΙ |  |  |
| ΕΙΔΟΣ 6ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Απαγωγός εστίαΤεμάχια δυο (2)**Προορίζονται για τη Χ.Υ. Πειραιά**Κατασκευή και εγκατάσταση απαγωγού εστίας κατά EN 14175 (Requirements for Fume Cupboards) με εξωτερικές διαστάσεις (περίπου) 125Χ85Χ220 cm που θα αποτελείται από πέντε βασικά μέρη:1. τον σκελετό,
2. την επιφάνεια εργασίας,
3. τον κλωβό εργασίας με τις συσκευές φωτισμού και αναρρόφησης,
4. τις παροχές και
5. τα ερμάρια

που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Ο σκελετός θα είναι Από μελαμίνη 16 χιλ. με μεταλλικές ενισχύσεις. Να έχει ρυθμιστές για την οριζοντίωσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Η επιφάνεια εργασίας να έχει διαστάσεις περίπου 115Χ75cm και να είναι από υλικό ανθεκτικό σε οξέα, διαλύτες και υψηλές θερμοκρασίες, με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά για τη συγκράτηση των υγρών και λεκανάκι διαστάσεων περίπου 30Χ15cm. Θα έχει επίσης έναν κρουνό νερού εργαστηριακού τύπου, χειριζόμενο από την όψη της εστίας. Το δίκτυο αποχέτευσης να είναι από πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα βρίσκονται τα χειριστήρια της παροχής νερού και καύσιμου αερίου καθώς και το ηλεκτρικό σύστημα του απαγωγού το οποίο θα περιλαμβάνει:1) Ηλεκτρολογικό πίνακα ο οποίος θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρολογικό κιβώτιο και θα αποτελείται από:* Γενικό ασφαλειοδιακόπτη 25Α,
* Αυτόματη ασφάλεια πριζών,
* Αυτόματη ασφάλεια του φωτιστικού,
* Αυτόματη ασφάλεια της συσκευής αναρρόφησης

2) πριζοδιακόπτες 16Α,3) Διακόπτη φωτιστικού4) Διακόπτη του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Κάτω από τον πίνακα ελέγχου θα βρίσκονται τα ερμάρια, τα οποία θα είναι δυνατό να μετακινούνται. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Ο κλωβός εργασίας θα είναι επενδυμένος από υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες (πολυπροπυλένιο ή ισοδύναμο). | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Στο εσωτερικό του κλωβού να υπάρχει δεύτερη πλάτη επίσης από το ίδιο υλικό για τη δημιουργία καναλιού αναρρόφησης των βαρέων αερίων. Στην πλάτη του απαγωγού θα βρίσκεται και ο κρουνός καύσιμου αερίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Στην οροφή του κλωβού, που θα είναι κατασκευασμένη επίσης από το ίδιο υλικό ανθεκτικό στους οργανικούς διαλύτες, τα οξέα και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα υπάρχει το στόμιο εξόδου των αερίων και το φωτιστικό σώμα που θα προστατεύεται από κρύσταλλο ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Στην όψη του κλωβού θα υπάρχει ένα σταθερό τμήμα και ένα κινητό από κρύσταλλο ασφαλείας τύπου τρίπλεξ. Το κινητό κρύσταλλο να σταθεροποιείται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος, με σύστημα αντίβαρων, που θα κινούνται με οδοντωτούς τροχούς και ανοξείδωτες αλυσίδες ώστε αν σπάσει η μια να μην κατακρημνιστεί το κινητό πλαίσιο και προκαλέσει μηχανικό ή χημικό ατύχημα. | ΝΑΙ |  |  |
| 9) Ο απορροφητήρας θα έχει ηλεκτροκινητήρα Φ160, ικανότητας απαγωγής περίπου 900 m3/h και θα βρίσκεται τοποθετημένος στην κατάληξη του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** | ΝΑΙ |  |  |
| 1. Όλα τα μέρη της κατασκευής πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία την απαγωγό εστία και να διενεργήσει με επιτυχία τους ελέγχους που περιγράφονται στο EN 14175, μέρος 3. | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει όλες τις εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής που τυχόν απαιτούνται πριν την εγκατάσταση των νέων εστιών με αποκατάσταση της λειτουργικότητας παρακειμένων υποδομών στην αρχική τους κατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει την αποξήλωση και επένδυση του δαπέδου των δύο (2) εργαστηρίων (συνολικά ≈104m2), με κεραμικά πλακίδια ή επίστρωση βινιλίου με υγειονομική γωνιά. | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Ο προμηθευτής θα εκτελέσει τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο των εσωτερικών χώρων των δύο (2) εργαστηρίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. 10. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή.
 | ΝΑΙ |  |  |
| EIΔΟΣ 7ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Απαγωγικό σύστημα ντουλάπας**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πειραιά**Εγκατάσταση ενός απορροφητήρα τύπου Airscrew σε ντουλάπα εγκατεστημένη στο χώρο του εργαστηρίου όπου φυλάσσονται δείγματα καυσίμων που θα είναι σύμφωνος με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Να συμφωνεί με τα πρωτόκολλά προστασίας IP 55 και ασφάλειας ATEX | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Να διαθέτει ανιχνευτή πίεσης και θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Να έχει οθόνη ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας με ηχητική και οπτική ειδοποίηση υπέρβασης των τιμών ρύθμισης. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα και ηλεκτρονική συσκευή ενημέρωσης του χρόνου αντικατάστασης του. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να είναι μονοφασικός και να λειτουργεί σε 220/230V, 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Η συχνότητα περιστροφής της έλικας να είναι τουλάχιστον 1400 rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Να είναι χαμηλού θορύβου και ως το πολύ 32 dB. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Να έχει ισχύ τουλάχιστον 0,9 KW και απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 100 m3/h | ΝΑΙ |  |  |
| 1. 9) Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και υλικά συνδεσμολογίας και εγκατάστασης, ώστε να παραδοθεί σε ασφαλή λειτουργία.
 | ΝΑΙ |  |  |
| 10) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. 11) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 | ΝΑΙ |  |  |
| ΕIΔΟΣ 8ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 39714100-1 «ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»Πυράντοχες, εξαεριζόμενες ντουλάπες ασφαλείας με απαγωγήΤεμάχια δύο (2)**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου**Δύο (2) εξαεριζόμενες ντουλάπες ασφαλείας με απαγωγή για φύλαξη οβίδων δειγμάτων LPG που θα είναι σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Να διαθέτουν συσκευή αναρρόφησης με φίλτρο ενεργού άνθρακα και θα είναι κατάλληλες για αποθήκευση περίπου 90 και 160 λίτρων, σύμφωνα με τα πρότυπα TÜV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1 / 428 and EN 60335-1 EN 60335-2-80.  | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Να είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο, σύμφωνα με τη διαδικασία UNI EN ISO 9001:2000.  | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Να έχουν κατασκευή συνεχούς φύλλου με τις ελάχιστες συγκολλήσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να έχουν πόρτα με κλειδαριά και τζαμόπορτες με κρύσταλλο ασφαλείας με δυνατότητα ανοίγματος 1100 ώστε να είναι εύκολη η αφαίρεση του ραφιού χωρίς κλίση του.  | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να έχουν βάση για εύκολη μεταφορά με αποσπώμενο κάλυμμα και ρυθμιζόμενα πόδια.  | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να διαθέτουν 3 εύκολα μετακινούμενα ράφια κατασκευασμένα από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1 mm ηλεκτροστατικά βαμμένα | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Να διαθέτουν υδατοστεγή λεκάνη εσωτερικής βάσης από σφυρηλατημένο και ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα πάχους 1 mm ηλεκτροστατικά βαμμένο.  | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Να διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα CARBOX® τοποθετημένο εντός του ντουλαπιού, με εύκολη αντικατάσταση και διάταξη για την υπόδειξη της ανάγκης αντικατάστασης του φίλτρου ενεργού άνθρακα.  | ΝΑΙ |  |  |
| 9) Να διαθέτουν συσκευή απαγωγής ισχύος 65 W περίπου θερμικά προστατευμένη, κατασκευασμένη από πολυμερές υλικό με αντοχή – αντίσταση στην ανάφλεξη (κλάσης V-O), συμβατή με τα πρωτόκολλα EN 60335-1 (απαιτήσεις ασφαλείας για οικιακού τύπου ηλεκτρικές συσκευές) και EN 60335-2-80 (απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικούς εξαεριστήρες).  | ΝΑΙ |  |  |
| 10) Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.  | ΝΑΙ |  |  |
| 11) Οι διαστάσεις τους θα είναι περίπου οι ακόλουθες * Για την πρώτη:
* Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 60x50x200cm.
* Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 55x45x150cm.
* Εσωτερική Χωρητικότητα περίπου 370 λίτρα.
* Για τη δεύτερη:
* Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 120x50x200cm.
* Εσωτερικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) 115x45x150cm.
* Εσωτερική Χωρητικότητα περίπου 780 λίτρα.
 | ΝΑΙ |  |  |
| 12) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. |  |  |  |
| 13) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. |  |  |  |
| ΕIΔΟΣ 9ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»**Θάλαμος παρατήρησης χρωματικών μεταβολών****Προορίζεται για τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών**Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Εσωτερικές διαστάσεις : Ύψος 35-40 cm, Πλάτος: 65-70 cm, Βάθος: 35-40 cm | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Το εσωτερικό της καμπίνας πρέπει να έχει ουδέτερο ματ γκρι χρωματισμό (Munsell Grey N5). | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Η καμπίνα πρέπει να φέρει στο εσωτερικό της κινητή τράπεζα παρατήρησης, στον ίδιο χρωματισμό, με τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας πρόσπτωσης του φωτός. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Η καμπίνα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με δύο (2) τουλάχιστον λυχνίες φωτισμού D65 (CIE standard illuminant D65) με ικανότητα παροχής φωτισμού τουλάχιστον 600 lx εκάστη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα επιλογής και ελέγχου λυχνιών με ένδειξη του χρόνου χρήσης για κάθε μία λυχνία ξεχωριστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |  |  |
| 1) Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου.  | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕIΔΟΣ 10 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»Θερμοστατούμενος θάλαμος – Επωαστικός κλίβανοςΤεμάχια δύο (2)**Προορίζονται για τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών και τη Χ.Υ. Αιγαίου Αυτοτελές Γραφείο Χ.Υ. Σάμου**Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : | ΝΑΙ |  |  |
| 1)Επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 53 λίτρων περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Να έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: θερμοκρασία περιβάλλοντος +5OC έως 80OC. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Να έχει επιλογή και ένδειξη θερμοκρασίας τουλάχιστον ανά 0,5OC. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να έχει φυσική κυκλοφορία αέρα με ρύθμιση ανανέωσης αέρα θαλάμου μέσω οπής εξαερισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να έχει ψηφιακό χρονόμετρο ρυθμιζόμενο από 1 λεπτό έως 30 ημέρες τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να έχει ρυθμιζόμενο PID επεξεργαστή με έγχρωμη οθόνη αφής TFT υψηλής ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Να έχει δύο (2) ανοξείδωτα ράφια τύπου σχάρας. (με δυνατότητα υποδοχής ως 4 ραφιών). | ΝΑΙ |   |   |
| 8) Ο κλίβανος να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης στους 37OC στο κέντρο του θαλάμου. | ΝΑΙ |   |   |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |   |   |
| 1) Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |   |   |
| 2) Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |   |   |
| 3) Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος και την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργία του οργάνου και στη χρήση του λογισμικού, στις μεθόδους του εργαστηρίου.  | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Ο προμηθευτής πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης των τεχνικών. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει δική του τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης (service). Να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία (κατάλογος προσωπικού, εκπαίδευση, εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 9) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΕIΔΟΣ 11ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες κατάψυξης)**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας**Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Συνολική χωρητικότητα 850 λίτρων περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 5 kWh | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -90C ως -350C | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 60C | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής). | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9) Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10) Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής | ΝΑΙ |  |  |
| 11) Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| 12) Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από ανοξείδωτο υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 13) Κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
| 14) Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| 15) Δυνατότητα αντιστροφής φοράς ανοίγματος πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| 16) Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του | ΝΑΙ |  |  |
| 17) Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 1. 18) Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον.
 | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |  |  |
| 1) Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον.  | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ΕIΔΟΣ 12ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44211110-6 «ΘΑΛΑΜΟΙ»Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας (Συνθήκες συντήρησης)**Προορίζεται για τη Χ.Υ. Μετρολογίας**Θάλαμος σταθερής θερμοκρασίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: | ΝΑΙ |  |  |
| 1) Συνολική χωρητικότητα 850 λίτρων περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 220x80x100 cm περίπου | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Κατανάλωση ενέργειας σε 24 ώρες: λιγότερη από 2 kWh | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -20C ως +160C | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 20C | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Σταθερότητα θερμοκρασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60068-3 (μέτρηση της θερμοκρασίας σε 9 διαφορετικά σημεία στο εσωτερικό της συσκευής). | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 9) Οπτικό και ακουστικό σήμα συναγερμού ανώτατου και κατώτατου ρυθμισμένου ορίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 10) Ειδοποίηση σε διακοπή ηλεκτρικής παροχής | ΝΑΙ |  |  |
| 11) Κατασκευή εξωτερικών τοιχωμάτων από χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| 12) Κατασκευή εσωτερικών τοιχωμάτων και παρελκομένων (ραφιών κλπ.) από ανοξείδωτο υλικό | ΝΑΙ |  |  |
| 13) Κλειδαριά | ΝΑΙ |  |  |
| 14) Σύστημα αυτόματου κλεισίματος πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| 15) Δυνατότητα αντιστροφής φοράς ανοίγματος πόρτας | ΝΑΙ |  |  |
| 16) Να φέρει ρόδες για την εύκολη μετακίνησή του | ΝΑΙ |  |  |
| 17) Αποστράγγιση υδατικών συμπυκνωμάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 18) Δυνατότητα ρύθμισης των ραφιών και αντοχή για συνολικό φορτίο 60 kg τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :** |  |  |  |
| 1) Το όργανο πρέπει να φέρει σήμανση CE. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2) Το όργανο να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή του, να είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά για τη σωστή εγκατάσταση και την κανονική λειτουργία και απόδοση έστω και αν αυτά δεν κατονομάζονται ειδικά σε αυτές τις προδιαγραφές. | ΝΑΙ |  |  |
| 3) Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5) Να δοθεί εγγύηση για την ύπαρξη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 6) Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης για όλα τα μέρη του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7) Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης) τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 8) Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει να αποδεικνύονται στα επισυναπτόμενα έντυπα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |

##

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

 **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: .. /201.**

**ΣΥΜΒΑΣΗ**

**ΜΕΤΑΞΥ ΤOY**

**ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ**

**ΚΑΙ ΤΗΣ**

**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«…………………………………….»**

**Προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.**

Σήμερα στην Αθήνα την \_\_η \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201…., ημέρα \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, που εδρεύει στην Αθήνα, Αν. Τσόχα 16, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

το Ελληνικό Δημόσιο νομίμως εκπροσωπούμενο από τ..ν κ.……………….……., βάσει της υπ’ αριθμ.…………………….(ΦΕΚ \_\_\_/\_/\_\_-\_\_-201\_) απόφασης του…………………………………., με θέμα «………………………………………», καλούμενη εφεξής “Αναθέτουσα Αρχή”, για λογαριασμό της οποίας καταρτίζεται η παρούσα Σύμβαση, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 30/002/000/………., (ΑΔΑΜ: …………………..) διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ - αρ. ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: …………), για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., και την υπ’ αρ. πρωτ. 30/002/000/….. απόφαση για την κατακύρωση (ΑΔΑ: …………………., ΑΔΑΜ: ………………………. ) των αποτελεσμάτων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρ……….., δυνάμει της υπ’ αρ. 30/002/000/….. Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ………………………..).

**και αφετέρου**

**(αναλυτική μνεία των στοιχείων του Αναδόχου και της εκπροσώπησής του)**

ο/η ..... (φυσικό πρόσωπο/ ομόρρυθμη/ ετερόρρυθμη/ αστική εταιρεία/ (μονοπρόσωπη) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης/(μονοπρόσωπη) ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία/ ανώνυμη εταιρεία/ συνεταιρισμός / κοινοπραξία) με την επωνυμία «………………..» και διακριτικό τίτλο «………..» η οποία εδρεύει στο ……………….. επί της οδού ……………, αρ. …, ΤΚ ……., τηλ. ………….., φαξ …………. e-mail:………………………….. και Α.Φ.Μ. …………και ΔΟΥ……. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ………… του ……….. (ΑΔΤ: …………….) ως νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρείας, δυνάμει του από …………… καταστατικού και των από …. τροποποιήσεων αυτού ή του από ….Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρήθηκε νόμιμα στο ΓΕ.ΜΗ (με κωδικό αριθμό καταχώρησης ... …., καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**».

**συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:**

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα σύμβαση το «Γενικό Χημείο του Κράτους» αναθέτει στον Ανάδοχο την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ αντί της συνολικής τιμής των ………………€ πλέον Φ.Π.Α. ……………€, συνολική δαπάνη ………………..€, όπως αναλυτικά αναγράφεται κατωτέρω:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ** | **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **Φ.Π.Α. (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την Προσφορά του Αναδόχου σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 30/002/000/……Απόφαση κατακύρωσης (ΑΔΑ: …………….., ΑΔΑΜ:…………………..) και τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το είδος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Α της Διακήρυξης) σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του «Αναδόχου», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει εντός τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Χημική Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, σύμφωνα με τον πίνακα:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΙΕΥΘΝΣΗ | ΥΠ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΤΗΛ / e-mail |
|  |  |  |  |  |

Το είδος θα συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (30/002/000/…………….), ο ΚΑΕ 1299 και ο αριθμός της Σύμβασης.

Η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 και 209 του Ν. 4412/2016, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Χημικής Υπηρεσίας, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και εκπαίδευση (όπως ακριβώς προβλέπεται στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης για το είδος) και το είδος είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της διακήρυξης.

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με βάση το δελτίο αποστολής του είδους με το οποίο θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοση του είδους και ii) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Μετά την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής στον Ανάδοχο, εκδίδεται το τιμολόγιο του είδους, με βάση το οποίο θα πληρωθεί ο Ανάδοχος. Στο τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (30/002/000/………….), ο ΚΑΕ 1299 και ο αριθμός της Σύμβασης.

Σε περιπτώσεις απόρριψης του είδους ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

Η παραλαβή του είδους καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**ΓΕΝΙΚΗ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ α.18 παρ.2 του Ν.4412/2016**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του αναδόχου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι: α) έχει λάβει γνώση κι αποδέχεται πλήρως κι ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση και β) διαθέτει σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες εκ του νόμου άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την εκτέλεση της προμήθειας τις οποίες και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική προσφορά του.

Επιπλέον, είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας που διέπει την δραστηριότητα τη σχετική με την παρούσα σύμβαση, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε τρίτου, για κάθε φύσεως ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του Γενικού Χημείου του Κράτους στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί το Γενικό Χημείο του Κράτους ή το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ή το Ελληνικό δημόσιο δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**ΑΞΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Υπηρεσία μας το ως άνω είδος αντί της συνολικής τιμής των………………€ πλέον Φ.Π.Α. ……………€, συνολική δαπάνη ………………..€.

Η ανωτέρω τιμή αφορά στην παράδοση και εγκατάσταση του είδους με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου στον εργαστηριακό χώρο της Χημικής Υπηρεσίας, για την οποία προορίζεται, και περιλαμβάνει την αξία του είδους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, τις όποιες εργασίες αποξήλωσης και αποκομιδής απαιτούνται πριν την εγκατάσταση του είδους και κάθε άλλη δαπάνη για παράδοση μέχρι και εντός του εργαστηριακού χώρου της Χημικής Υπηρεσίας, καθώς και τα έξοδα εκπαίδευσης των χρηστών.

Η πληρωμή θα γίνει κατόπιν υποβολής των παραστατικών και νόμιμων δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο. Τα δικαιολογητικά πληρωμής θα αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή συνοδευόμενα με διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο θα αναφέρει την επωνυμία του Αναδόχου, τον αριθμό του παραστατικού, τον αριθμό πρωτοκόλλου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (30/002/000/…………………..) και τον αριθμό της Σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνει με επιταγή που θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους ………- ΚΑΕ 1299.

Στην τιμή των ………….€ (πλέον Φ.Π.Α. ……………..€) περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Εάν μετά την ημερομηνία έναρξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

**ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ…………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του/της…………………………, αξίας ………€, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. διάρκειας ισχύος……………….

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η ως άνω εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και κάθε απαίτησης της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων από την παρούσα σύμβαση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας διάρκειας μεγαλύτερης από το χρόνο δωρεάν εγγύησης κατά τρεις μήνες, που να καλύπτει το 2,5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 και στις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 8ο**

**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 9ο**

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του ν. 4412/2016:

* Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
* Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
* Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
* Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**ΑΡΘΡΟ 10ο**

**ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 132 και 201 του Ν. 4412/2016 και να παραταθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

**ΑΡΘΡΟ 11ο**

**ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ**

1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται παραπάνω, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016:

* στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
* εφόσον δεν παρέδωσε τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206,
* αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
* αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 προσωρινός αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από́ την σύμβαση όταν:

α) Το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.

Κατά́ τα λοιπά́ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 12ο**

**ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση της Σύμβασης ή μέρους αυτής χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται σε αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της προμήθειας που αναλαμβάνει με την παρούσα. Η εν λόγω εκχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη λήψη έγγραφης ρητής συναίνεσης. Σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (άρθρο 145 Ν. 4270/2014) και οι διατάξει της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398).

**ΑΡΘΡΟ 13ο**

**ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Κατά την εκτέλεσή της εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Για όλες τις διαφορές από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους κατά την ερμηνεία ή την εκτέλεση κι εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

**ΑΡΘΡΟ 14ο**

**ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση είναι σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες μέρες. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες και δεν έχουν καμία ισχύ, εφόσον το περιεχόμενό τους αντιβαίνει σε αυτό της σύμβασης.

Η παράλειψη οποιουδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους όρους τις Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οποιοδήποτε των Μερών, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.

Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγεται η νομιμότητα, το κύρος και η εφαρμογή των λοιπών όρων της Σύμβασης αυτής, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ανάμεσα στη σύμβαση, τη διακήρυξη και την απόφαση ελέγχου κι έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) θα κατατεθούν στο Τμήμα Α της Δ/νσης Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., και το τρίτο θα λάβει ο Ανάδοχος.

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν σε κάθε περίπτωση και όλες οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

|  |  |
| --- | --- |
|  **ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ** | **ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ** |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

**ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

 **για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[[1]](#endnote-1) και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

|  |
| --- |
| **Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**-- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΚΡΑΤΟΥΣ- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100029495- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:Αν. Τσόχα 16, Αθήνα, 11521 Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργάκη- Τηλέφωνο: 210-6479232- Ηλ. ταχυδρομείο: support@gcsl.gr- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.gcsl.gr |
| **Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):«**Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια δικτύου διανομής αερίων, εξαεριστήρων και θαλάμων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.**» 44161110-0«ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»39714100-1«ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ»44211110-6«ΘΑΛΑΜΟΙ»- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 12 ΕΙΔΗ- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): 30/002/000/7765/2018 |

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

**Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[[2]](#endnote-2) :Τηλέφωνο:Ηλ. ταχυδρομείο:Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……][……][……][……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[[3]](#endnote-3); |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| **Εάν ναι**:Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[[4]](#endnote-4):δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;**Εάν όχι:****Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  | α) [……]*β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*γ) [……]δ) [] Ναι [] Όχιε) [] Ναι [] Όχι*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]* |
| ***Τρόπος συμμετοχής:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[[5]](#endnote-5); | [] Ναι [] Όχι |
| ***Εάν ναι****, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.* |
| **Εάν ναι**:α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……]β) [……]γ) [……] |
| ***Τμήματα*** | ***Απάντηση:*** |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ονοματεπώνυμοσυνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……][……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):  | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[[6]](#endnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []ΌχιΕάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

***Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,*** *επιπλέον των πληροφοριών* ***που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).***

**Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[[7]](#endnote-7)

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[[8]](#endnote-8)·
2. **δωροδοκία**[[9]](#endnote-9),[[10]](#endnote-10)·
3. **απάτη**[[11]](#endnote-11)·
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[[12]](#endnote-12)·
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[[13]](#endnote-13)·
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[[14]](#endnote-14).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[[15]](#endnote-15) το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  | [] Ναι [] Όχι*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[16]](#endnote-16) |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[[17]](#endnote-17):α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·**γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ]β) [……]γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):**[……][……][……][……]*[[18]](#endnote-18) |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[[19]](#endnote-19); | [] Ναι [] Όχι  |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[[20]](#endnote-20): | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[[21]](#endnote-21)**,** στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι  |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;**-** Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[[22]](#endnote-22) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** |
| α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] | α)[……]·β)[……]γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]·-[……]·γ.2)[……]·δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες[……] |

 |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*[[23]](#endnote-23)*[……][……][……]* |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[[24]](#endnote-24)**;** | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);[] Ναι [] Όχι**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Καταλληλότητα*** | ***Απάντηση*** |
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[[25]](#endnote-25); του:*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):* *[……][……][……]* |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχε*ι* πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*** | ***Απάντηση:*** |
| 10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[[26]](#endnote-26) το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης: | [....……] |

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται*[[27]](#endnote-27)*, εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν*[[28]](#endnote-28)*.*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]*.*

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών [↑](#endnote-ref-1)
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-2)
3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ** ***και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**. [↑](#endnote-ref-3)
4. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. [↑](#endnote-ref-4)
5. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. [↑](#endnote-ref-5)
6. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*.” [↑](#endnote-ref-6)
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. [↑](#endnote-ref-7)
8. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). [↑](#endnote-ref-8)
9. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. [↑](#endnote-ref-9)
10. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007** **(ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε*  *προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*. [↑](#endnote-ref-10)
11. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.* [↑](#endnote-ref-11)
12. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. [↑](#endnote-ref-12)
13. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. [↑](#endnote-ref-13)
14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". [↑](#endnote-ref-14)
15. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) [↑](#endnote-ref-15)
16. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-16)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-17)
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-18)
19. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) [↑](#endnote-ref-19)
20. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. [↑](#endnote-ref-20)
21. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). [↑](#endnote-ref-21)
22. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς [↑](#endnote-ref-22)
23. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. [↑](#endnote-ref-23)
24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . [↑](#endnote-ref-24)
25. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.** [↑](#endnote-ref-25)
26. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. [↑](#endnote-ref-26)
27. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 [↑](#endnote-ref-27)
28. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.* [↑](#endnote-ref-28)