***ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’***

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

***της υπ’ αριθ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1020370 ΕΞ2019/8.2.2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τήρησης Ωραρίου, Λογισμικού και πενήντα (50) επαγωγικών καρτών ωρομέτρησης για τη Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.***

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ 1: ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **Προσφέρεται**  |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |  |
| 1. ΔΥΟ (2) ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
 |  |  |  |
| * Οθόνη Απεικόνισης Υγρών Κρυστάλλων- φωτιζόμενη
 |  |  |  |
| * Διαθέσιμη Θύρα Επικοινωνίας ETHERNET 10/100 BaseT και Serial RS232 και USB
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα προγραμματισμού και διαχείρισής τους εκ του μακρόθεν μέσω του δικτύου ETHERNET
 |  |  |  |
| * Υποστήριξη τεχνολογίας RFID (proximity)
 |  |  |  |
| * Υποστήριξη static ip
 |  |  |  |
| * Υποστήριξη αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης ημερομηνίας κι ώρας
 |  |  |  |
| * Eλάχιστη χωρητικότητα καταγραφής ≥ 30.000 κινήσεων
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα αναγνώρισης κι ανάγνωσης της επαγωγικής κάρτας με οπτικό και ηχητικό μήνυμα
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα παραμετροποίησης για να εξασφαλίζεται η πρόσβαση/απαγόρευση των χρηστών σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα ρύθμισης των τερματικών ώστε να μην δέχονται διπλό κτύπημα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα αποστολής λίστας συγκεκριμένων χρηστών ανά τερματικό ωρομέτρησης
 |  |  |  |
| * Δυνατότητα αυτόματης συλλογής κι αποθήκευσης των δεδομένων σε κεντρική εφαρμογή
 |  |  |  |
| * Διάθεση εγχειριδίων χρήσης, λειτουργίας & παραμετροποίησης
 |  |  |  |
| * Πιστοποιητικό κατασκευής & λειτουργίας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, ισοδύναμες ή ανώτερες. Θα φέρουν σήμανση CE και την κατάλληλη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.
 |  |  |  |
| * Εγγύηση ανθεκτικότητας κατασκευής & καλής λειτουργίας ≥1 έτους
 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** | **Προσφέρεται**  |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |  |
| **1.** Δυνατότητα υποστήριξης :* απομακρυσμένης διαχείρισης των τερματικών ωρομέτρησης
 |  |  |  |
| * χρήσης λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows
 |  |  |  |
| * Συνδεσιμότητα μέσω δικτυακών υποδομών Intranet, Internet, LAN/WAN
 |  |  |  |
| * συγκεντρωτικής απεικόνισης της κατάστασης του συνόλου των τερματικών.
 |  |  |  |
| * εξαγωγής των εγγραφών σε αρχείο κειμένου με γραμμογράφηση
 |  |  |  |
| * δυνατότητα παροχής ασφάλειας με διάφορα επίπεδα πρόσβασης χρηστών προστατευμένα με κωδικούς ασφαλείας
 |  |  |  |
| * Υποστήριξη απεριορίστων θέσεων εργασιών για όλους τους χρήστες/διαχειριστές
 |  |  |  |
| * διατήρησης ιστορικού αρχείων
 |  |  |  |
| * δυνατότητα καταχώρησης και διόρθωσης κινήσεων από το πληκτρολόγιο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες
 |  |  |  |
| * υποστήριξη καθορισμού ωραρίων για κάθε εργαζόμενο, καταχώρησης αδειών του προσωπικού και ορισμό αργιών
 |  |  |  |
| * συλλογής στοιχείων από όλα τα τερματικά ωρομέτρησης σε μία κοινή πλατφόρμα
 |  |  |  |
| * δυνατότητα μαζικής διαγραφής κινήσεων από εξουσιοδοτημένο χρήστη
 |  |  |  |
| * δυνατότητα καταγραφής κινήσεων χειροκίνητων αλλαγών σε πίνακα καταγραφής (audit log)
 |  |  |  |
| * επιπλέον δυνατότητες λογισμικού (προαιρετικό)
 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ 3: (50) ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **Προσφέρεται**  |
| **ΝΑΙ** | **ΟΧΙ** |  |
| 1. Εκτύπωση αριθμού «ID» κάρτας. |  |  |  |
| 2. Διαστάσεις εύχρηστες (μέγεθος πιστωτικής τραπ. κάρτας) |  |  |  |

Ημερομηνία: …………….

Υπογραφή/Σφραγίδα: …………….