**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:**

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:**  |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:** |  |
| **ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):** |  |

**ΤΜΗΜΑ Α - ( 20.000 ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****Σημειώστε** **ΝΑΙ ή ΟΧΙ** |
| 1 | * Υλικό: PVC λευκό υψηλής ποιότητας
* Διαστάσεις: 85,6mm x 54 mm (ISO Standard)
* Πάχος: 0,75mm (± 0,04 mm)
 |  |
| 2 | * **Α’ όψη:** Τετραχρωμία και επίστρωση lamination, θα περιλαμβάνει Guilloche Lines, Hologram Hot Stamping & Micro text

Προσωποποίηση κάρτας έγχρωμο (εκτύπωση προσωπικών στοιχείων και φωτογραφίας) → για τα 12.000 τεμάχια* **Β’ όψη:** Τετραχρωμία και επίστρωση lamination

Προσωποποίηση κάρτας μαύρο (εκτύπωση προσωπικών στοιχείων) → για τα 12.000 τεμάχια |  |
| 3 | * **Ενσωματωμένο Μικροτσίπ τεχνολογίας RFID με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :**

Ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) NXP MIFARE UltralightΠρωτόκολλο IC/πρόληψη συγκρούσεων: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ICΣυχνότητα λειτουργίας: 13,56 MHzΜέγεθος Μνήμης: 512-bitΤαχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 106 kbit/sΔιατήρηση δεδομένων: 5 έτηΑντοχή εγγραφής: 10.000 κύκλοι Διεπαφή ISO/IEC 14443 Τύπου AΑνέπαφη μετάδοση δεδομένων και τροφοδότηση από το πεδίο ραδιοσυχνοτήτων Απόσταση λειτουργίας: έως 100 mm7 byte σειριακός αριθμός (επίπεδο αλληλουχίας 2 σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 14443-3)Υψηλή ακεραιότητα δεδομένων: 16-bit CRC, ισοτιμία, κωδικοποίηση bit, μέτρηση bitΠρόληψη συγκρούσεωνΑποκλειστικός σειριακός κωδικός 7 byte για κάθε συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 14443-3Οριζόμενη από τον χρήστη περιοχή άπαξ προγραμματιζόμενης μνήμης 32-bitΕπιτόπου προγραμματιζόμενη λειτουργία ασφάλισης μόνο για ανάγνωση ανά σελίδα |  |
| 4 | Η τιμή προσφοράς των προεκτυπωμένων πλαστικών καρτών περιλαμβάνει και το κόστος **Δημιουργίας Εικαστικού & της μήτρας για Guilloche Lines, Ηologram Hot Stamping, Micro Text καθώς και της ενσωμάτωσης του μικροτσίπ τεχνολογίας RFID** |  |
| 5 | Πιστοποίηση κατά ISO 27001 ή ισοδύναμο αυτού  |  |
| 6 | Περιγραφή του τρόπου επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα δοθούν και των μέτρων ασφάλειας που θα εφαρμοστούν για την προστασία τους |  |

|  |
| --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** |
| **ΕΙΔΟΣ** | **Τεμάχια** | **Προϋπολογισμός****(με Φ.Π.Α.)** | **Τιμή/τεμάχιο € (χωρίς ΦΠΑ)** | **Συνολική Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)** | **Φ.Π.Α.** | **Συνολική Τιμή €\* (με ΦΠΑ)** |
| **ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ** **(χωρίς προσωποποίηση)** | 8.000 | 6.040,00€ |  |  |  |  |
| **ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ** **(με προσωποποίηση)** | 12.000**(ενδεικτικά)** | 10.460,00€ |  |  |  |  |

 **……………… € ………..…… € ……………… €**

\* Η Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ανά είδος πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία του είδους

**Ημερομηνία**

**Υπογραφή- Σφραγίδα**

**ΤΜΗΜΑ Β - ( ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****Σημειώστε** **ΝΑΙ ή ΟΧΙ** |
| 1 | * Έγχρωμος Υψηλής Ευκρίνειας (**HDP**) τεχνολογίας re-transfer
* Εκτυπωτής διπλής όψης, Πλαστικών Καρτών διαστάσεων σύμφωνα με το ISO 7810 : 2003 ID-1 {85,6mm x 54mm πάχους 0,75mm (± 0,04 mm)}
* Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη YMCK)≥ 200 όψεις/ανά ώρα
* Δυνατότητα εκτύπωσης αρχείου μορφής PDF (Portable Document Format) σε πλαστικές κάρτες
* Εκτύπωση Αλφαριθμητικών χαρακτήρων
* Έγχρωμη Εκτύπωση φωτογραφίας στη μπροστινή όψη της Πλαστικής κάρτας
* Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 300 dpi
* Εύκολη πρόσβαση και η αντικατάσταση των αναλωσίμων χωρίς συμπληρωματικές τεχνικές εργασίες
* Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχόμενων πλαστικών καρτών (feeder) ≥ 80
* Δυνατότητα εκτύπωσης πολλών καρτών ταυτόχρονα
* Διαθέτει θύρα USB 2.0 High speed και θύρα Ethernet ή Wi-Fi, για σύνδεση με υπολογιστή
* Διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης για το Λειτουργικό Σύστημα MS των ακόλουθων εκδόσεων: Windows ΧΡ, Vista, Windows 7, Windows 10
* Συνοδεύεται από λογισμικό με δυνατότητα σύνδεσης με αρχεία .XLS, .XLSX, .CSV and .TXT
* Συνοδεύεται από τα αναλώσιμα (Διαφανή ταινία / Μελανοταινία έγχρωμη στη μία όψη- μαύρη στην άλλη όψη/ Cleaning kit)
 |  |
| 2 | Πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού |  |
| 3 | Πιστοποίηση κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού |  |
| 4 | Η τιμή προσφοράς του εκτυπωτικού μηχανήματος περιλαμβάνει την τιμή κτήσεως, το κόστος τοποθέτησης και εγκατάστασης του σε πλήρη λειτουργία (συμπεριλαμβανομένου του **λογισμικού που απαιτείται**) και δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση του στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής |  |
| 5 | Το εκτυπωτικό μηχάνημα έχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον |  |
| 6 | Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς τεκμηριώνονται με αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ) ή σχετικές βεβαιώσεις, τα οποία συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά |  |

|  |
| --- |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** |
| **ΕΙΔΟΣ** | **Τεμάχια** | **Προϋπολογισμός****(με Φ.Π.Α.)** | **Τιμή/τεμάχιο € (χωρίς ΦΠΑ)** | **Συνολική Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)** | **Φ.Π.Α.** | **Συνολική Τιμή €\* (με ΦΠΑ)** |
| **ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ** | 1 | 4.600,00€ |  |  |  |  |
| **ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ**για 8.000 κάρτες / 16.000 όψεις |  | 1.000,00€ |  |  |  |  |
| **ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ (έγχρωμη στη μία όψη- μαύρη στην άλλη όψη)**για 8.000 κάρτες / 16.000 όψεις |  | 2.400,00€ |  |  |  |  |
| **CLEANINK KIT**για 8.000 κάρτες / 16.000 όψεις |  | 100,00€ |  |  |  |  |
|  | **……………… €** | **……….… €** | **……………… €** |

\* Η Συνολική Τιμή με ΦΠΑ ανά είδος πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία του είδους

**Ημερομηνία**

**Υπογραφή- Σφραγίδα**