**ΑΔΑ: Ψ9ΣΑ46ΜΠ3Ζ-ΖΟ4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** |  | **ΑΔΑΜ: 22PROC011125612**Αθήνα, 16/8/2022Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/5915/2022 |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Χ.Κ.**  |  **Έγκριση δαπάνης:** 30/002/000/3965/2022 |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ** | ( (ΑΔΑΜ: 22REQ010758652,ΑΔΑ:E4ΔΓ46MΠ3Z-ΥΚΗ) |
| **Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16** **Ταχ. Κώδικας : 11521** |  |
| **Πληροφορίες : Π. Μπρόφας** |  |
| **Τηλέφωνο : 210 6479157** |  |
| **E-Mail :** **support.gcsl@aade.gr** |  |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού και διαφόρων ειδών εξοπλισμού Η/Υ και τηλεφωνίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.** |
| **Αναθέτουσα Αρχή:** | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,ΤΗΛ. 210 64 79 000, FAX: 210 64 79 285 |
| **ΚΑΕ** | 7123 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» |
| **CPV :** | 30230000-0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ48822000-6 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ Η/Υ32543000-1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ48315000-9 ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ32232000-8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ |
| **Κριτήριο Ανάθεσης:** | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή ανά τμήμα) |
| **Προϋπολογισθείσα δαπάνη:** | **37.200,00 € (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 7.200,00€)** |
| **Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:** | **12/09/2022 και ώρα 14:00** |
| **Διάρκεια ισχύος προσφορών:** | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

1. **Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός**

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών κάθε πίνακα, για την προμήθεια λογισμικούκαι διαφόρων ειδών εξοπλισμού Η/Υ και τηλεφωνίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Οι τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για **όλα** τα είδη **ενός τουλάχιστον** πίνακα της παρούσας πρόσκλησης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37.200,00€ (30.000,00€ πλέον ΦΠΑ ύψους 7.200,00€)και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2022 (ΚΑΕ 7123). Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη που περιγράφονται κατωτέρω.Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει έως 20% επιπλέον ποσότητα των ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης.

Η κατανομή του προϋπολογισμού φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ****με Φ.Π.Α. 24%** |
| **1α & 1β** | Διάφορα μικροεργαλεία για επισκευή Η/Υ | Κεντρική Αποθήκη&Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας | 6.500,00 |
| Σκληροί δίσκοι, μνήμες |
| USB sticks |
| Διάφορα καλώδια και βύσματα |
| Ποντίκια Η/Υ |
| Switch  |
| Οθόνες Η/Υ |
| Router-access point |
| **2** | Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (server) | Δ/νση ΣΥΠΕ | 2.800,00 |
| **3** | Λογισμικό «MarkerView 1.3» της Sciex (μόνιμη άδεια χρήσης), καιΣυνδρομή στη βιβλιοθήκη χημικών ουσιών CHEMSPIDER για τέσσερα (4) έτη.Περιλαμβάνει EULA KEY ACTIVATION CARD | Β’ Χ.Υ. Αθηνών | 19.200,00 |
| **4** | Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης, στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας | Κεντρική Υπηρεσία | 7.000,00 |
| **5** | Τηλεφωνικό κέντρο, με μία ψηφιακή συσκευή και δύο αναλογικές | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας | 1.700,00 |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ:** | **37.200,00** |

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ, απ’ όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν.

1. **Δικαίωμα συμμετοχής**

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι οικονομικοί φορείςπου νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης προμηθειών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

1. **Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

|  |
| --- |
| **Προσφορα για την προμηθεια λογισμικου και διαφορων ειδων εξοπλισμου Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ.****(30/002/000/5915/2022 πρόσκληση υποβολής)** |
| Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ)Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του ΚράτουςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α’ |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: | Επωνυμία: |  |
| Διεύθυνση: |  |
| Τηλ./ Fax: |  |
| Εmail: |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12/09/2022** |

καθώς επίσης να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **Δευτέρα 12/09/2022 και ώρα 14:00** στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση:

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους,
2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Χ.Κ. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραδοθεί πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση support.gcsl@aade.gr.

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

**α)** Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** του Παραρτήματος Β της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

**β)Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ).

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις υπογράφουν:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που

συμμετέχει σε αυτήν.

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση το **ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσία τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

1. **Ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180) μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

1. **Εγγύηση**

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει εγγύηση ίση ή/και μεγαλύτερη του ενός (1)έτους από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του υπό προμήθεια λογισμικού για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και υποχρεούται να το αντικαταστήσει δωρεάν αν παρουσιάζει ελάττωμα ή βλάβη που δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα του χρήστη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ο χρόνος απόκρισης είναι το μέγιστο 20 ημέρες από την ειδοποίηση του Αναδόχου**.**

1. **Τιμές**

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
* Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

**Ειδικοί όροι**

* Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.
* Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
* Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά όπως οι κατασκευαστές ορίζουν, καινούρια και αμεταχείριστα.
* Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
1. **Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση**

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ), που αποτυπώνεται στη στήλη «Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ» του Πίνακα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β’). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται προ Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι θα κληθούν με έγγραφη ειδοποίηση να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού της παρούσας περίπτωσης πρέπει να αναφέρει χρονικό διάστημα ισχύος τέτοιο ώστε να καλύπτεται η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
2. **Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

1. **Παραλαβή**

Η παράδοση θα γίνει εντός δύο (2) μηνών, από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ή από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ως εξής:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/****Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Δ/νση ΣΥΠΕ | Αν. Τσόχα 16, TK 11521 Αμπελόκηποι | Π. ΜπρόφαςΚ. Κιούσης | 210-6479233 | support.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας | Δόμπολη 30, TK45110 Ιωάννινα | Σ. Στάθη | 2651369100 | epirus.gcsl@aade.gr |
| Β' Χ.Υ. Αθηνών | Αν. Τσόχα 16ΤΚ 11521, Αθήνα | Ε. Λαμπή | 2106479261 | b\_athens.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη  | Ν. Βότση 1 ΤΚ 54625 | Π. Ταραντίλη | 2313336661 | cenmac.gcsl@aade.gr |

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ανάθεσης ή ο αριθμός της σύμβασης και ο ΚΑΕ 7123.

Η παραλαβή θα γίνει από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής του Γ.Χ.Κ. και εφόσον τα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής θα συντάξουν **εντός δέκα (10) ημερών** από την παράδοση των ειδών, τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο, σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Οι Επιτροπές Παραλαβής διαβιβάζουν το πρωτόκολλο παραλαβής (εις τετραπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιούν στον ανάδοχο, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού τιμολογίου, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή. Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχίζεται το κάθε τεμάχιο με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στους πίνακες του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης.

Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της σύμβασης διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. **Πληρωμή**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει τιμολογίου του ανάδοχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο ΚΑΕ 7123και ο αριθμός της Σύμβασης ή της Απόφασης Ανάθεσης, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου, εντός 60 ημερών και σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2022, ΚΑΕ 7123.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση http://www.aade.gr/prokeryxeis-diagonismoi και στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ. στην διεύθυνση https://www.aade.gr/gcsl/prokirixeis.

Επισυνάπτεται το Παράρτημα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές, το Παράρτημα Β: Έντυπο Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, το Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη Δήλωση, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ****ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Kοινοποίηση:**

1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών ΑΑΔΕ (mail:dpdad2@aade.gr)
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΑΑΔΕ (mail: siteadmin@aade.gr)
3. Αναφερόμενες Χημικές Υπηρεσίες

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων, Τμήματα Α΄, Β’ & Γ’

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α–ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Πίνακας 1α**

**Εξοπλισμός Η/Υ**

**(ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)**

**Προϋπολογισμός: 2.541,93€ πλέον Φ.Π.Α. 610,07€, συνολικά 3.152,00€**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| **1** | Σταθμός κόλλησης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας Weller WE-1010 | 1 | 220VAC , 70W, Ψηφιακά ρυθμιζόμενο από 100°C - 450°C |
| **2** | Εργαστηριακό τροφοδοτικό πάγκου ρυθμιζόμενο 0-30VDC / 0-10A | 1 | Ρυθμιζόμενη τάση: 0 ~ 30 V , Περιοχή ρεύματος: 0 ~ 10 A |
| **3** | Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο | 1 | Bosch GSR 12V-15 12V 2x2Ah |
| **4** | Ψηφιακό πολύμετρο με μέτρηση συχνότητας & χωρητικότητας Mastech MY65 | 1 | Μέτρηση διόδουΜέτρηση ωμικής συνέχειαςData HOLDΜέτρηση Transistor (hFE)Αυτόματη απενεργοποίησηΈνδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίαςΒοηθητικός φωτισμός (backlight)Τάση DC : 200mV±(0.05%+3),2/20/200V±(0.1%+3),600V±(0.15%+3)Τάση AC : 2V/ 20V/ 200V / 600V (±0.8%)Ένταση DC : 2mA/ 20mA/ 200mA/ (±0.5%) 10A (±2.0%)Ένταση AC : 2mA/ 20mA/ 200mA/ (±0.5%) 10A (±2.0%)Αντίσταση : 200Ω/ 2ΚΩ/ 20ΚΩ/ 200ΚΩ/ 2ΜΩ(±0.3%) 20MΩ(±0,5%) 200ΜΩ(±5,0%)Χωρητικότητα : 20nF/200nF/2μF/20μF(±4.0%)/100μF(±5.0%)Συχνότητα : 20KHz (±1.5%) |
| **5** | Τροφοδοτικό ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου 3-12VDC / 1000mA | 3 | Τάση εισόδου: 230V AC 50/60HzΤάση εξόδου: 3-4,5-6-7,5-9-12V DCΡεύμα εξόδου: 1000mA maxΗ συσκευασία να περιλαμβάνει: 6 DC connectors 5,5x2,5mm-5,0x2,1mm5,5x2,1mm-3,5x1,35mm-3,5 αρσενικό-2,5 αρσενικό |
| **6** | Φακός LED με χειρολαβή | 1 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία και λάμπα LED |
| **7** | Όργανο Δικτυακού Ελέγχου & Τερματισμού Καλωδίων Central 01-68-460/C | 1 | Έλεγχος για συνέχεια βραχυκύκλωμα, διακοπή, Crossover, Ενδεικτικά Leds για όλες τις πιθανές βλάβες, ή για ευθεία καλωδίωση.Ενδεικτική λυχνία για την θωράκιση του καλωδίου (εάν δοκιμάζουμε θωρακισμένο καλώδιο).Ενδεικτικές λυχνίες από το 1-8 για όλους τους αγωγούς του καλωδίου 4 ζευγώνΛειτουργεία με αλκαλική μπαταρία 9V και να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας με ενδεικτικό Led στάθμης μπαταρίας.Να περιλαμβάνεται καλώδιο δοκιμών (FTP Patchcord RJ45) και θήκη προστασίας. |
| **8** | Γεννήτρια Ανιχνευτής Τηλεφωνικών Καλωδίων με Όργανο Ελέγχου | 1 | Να είναι κατάλληλο για απλές τηλεφωνικές γραμμές και για γραμμές ADSL-VDSL |
| **9** | Εργαλείο Εισαγωγής LSA-Plus Central | 3 | Εργαλείο σύνδεσης IDC 80-81-567S από την Central, με αυτόματο αισθητήρα ψαλιδιού " Sensor ". Χρησιμοποιείται για την ταχεία και ασφαλή σύνδεση των καλωδίων στην οριολωρίδα καθώς και για το ταυτόχρονο κόψιμο του τμήματος του καλωδίου που περισσεύει. |
| **10** | Πένσα Ηλεκτρολογική Knipex 02 06 180 | 1 | 180mm , 1000V |
| **11** | ΠλαγιοκόφτηςKnipex 70 06 180 | 1 | 180mm , 1000V |
| **12** | Μυτοτσίμπιδο ίσιο Knipex 26 16 200 | 1 | 200mm , 1000V |
| **13** | Μυτοτσίμπιδο κυρτό Knipex 26 26 200 | 1 | 200mm , 1000V |
| **14** | Πρέσα Ακροδεκτών Knipex 97 51 10 200 | 1 | 200mm , 1000V |
| **15** | Καλώδιο Τηλεφώνου πλακέ 4C | 100m | 4Χ0,27mm² , Μαύρο |
| **16** | Καλώδιο ηλεκτρολογικό 3G1,5 | 200m | Εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 3X1,5mm² Λευκό |
| **17** | Καλώδιο Δικτύου U/UTP | 305m | Καλώδιο U/UTP 4X24AWG Cat 5e |
| **18** | Καλώδιο Δικτύου F/FTP | 305m | Καλώδιο F/FTP 4X24AWG Cat 5e με θωράκιση παρεμβολών σήματος |
| **19** | Πολύπριζο 6 Θέσεων Με διακόπτη | 20 | Με προστασία υπέρτασης , Μαύρο 1,5m , 16Α |
| **20** | Προστασίας υπέρτασης συσκευών πρίζας | 10 | Μέγιστο ρεύμα αιχμής: 26kAΜέγιστη τάση αιχμής: 6kV |
| **21** | Μικροαυτόματοςράγγας ηλεκτρολογικού πίνακος | 48 | 1P , C10A , 6kA , 230V |
| **22** | Φις διπολικό θηλυκό (Άσπρο) | 10 | 10A |
| **23** | Φις διπολικό αρσενικό (Άσπρο) | 10 | 10A |
| **24** | Φις σούκο θηλυκό (Άσπρο) | 20 | 16Α |
| **25** | Φις σούκο αρσενικό (Άσπρο) | 20 | 16Α , Γωνιακό 90° |
| **26** | Σούκο Τ | 20 |  |
| **27** | Καρούλι καλωδίων πλαστικό 3Χ1,5mm | 1 | 3Χ1,5mm , 25m |
| **28** | Κανάλι δαπέδου 50Χ11mm | 20 | 50Χ11mm , 2m , Ανοιχτό γκρι |
| **29** | Σπιράλ σωλήνας διαχείρισης καλωδίων | 10 | Φ 20mm, μήκους 2.5m , μαύρο χρώμα |
| **30** | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρονικών πλακετών | 5 | 400ml |
| **31** | Σπρέι Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών | 10 | Περιορίζει την αντίσταση επαφών και την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Καθαρίζει και διατηρεί για καιρό τις ηλεκτρικές επαφές. Δεν διαβρώνει. Ισχυρός ψεκασμός. Δεν αφήνει υπολείμματα. Δεν περιέχει λάδι. Μη αγώγιμο. 400ml |
| **32** | Σπρέι σιλικόνης | 5 | Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα & τις καιρικές συνθήκες. Ουδέτερο pH. Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -500C έως 2000C. Εξαιρετική πρόσφυση. Εμποδίζει το τρίξιμο και το θόρυβο. Προστατεύει από το πάγωμα και την ξήρανση. Απωθεί το νερό και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ. Αναζωογονεί τα πλαστικά και ελαστικά μέρη.400ml |
| **33** | Σπρέι αντισκωριακό (Rust-Off) | 10 | Λασκάρει σκουριασμένα μέρη ενώ ταυτόχρονα λιπαίνει. Ισχυρή διεισδυτική ικανότητα. Περιέχει γραφίτη και μολυβδαίνιο. Απωθεί την υγρασία. Προληπτικό κατά της διάβρωσης.Ισχυρό ψέκασμα.400ml |
| **34** | Σπρέι Λαδιού Teflon PTFE | 5 | Απωθεί το νερό. Είναι ανθεκτικό στις υψηλές διακυμάνσεις θερμοκρασίας από -500C έως 2500C χωρίς αξιόλογη απώλεια λειτουργίας. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Λίπανση διαρκείας. Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού. Εξαιρετική πρόσφυση. Αποτρέπει τη φθορά και το κόλλημα. Ανθεκτικό στα ασθενή οξέα και στις βάσεις. Εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων. Κατευθυνόμενος ψεκασμός.400ml |
| **35** | Σπρέι καθαριστικό γράσου/αλάτων (γενικής χρήσης) | 10 | Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, αποτελεσματικό στην αφαίρεση γράσων,λαδιών και βρωμιάς.Δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο.Ταχεία εξάτμιση.Μη αγώγιμο.Μη διαβρωτικό.Με επιπλέον ειδικό μακρύ ακροφύσιο ψεκασμού. 400ml |
| **36** | Τροφοδοτικό Η/Υ ATX 550 Watt | 5 | Παρεχόμενη Ισχύς: 550 W Πιστοποίηση: 80+ Bronze , Ανεμιστήρας: 120 mm |
| **37** | Διανεμητής δικτύου 8Port 10/100 Mbps | 5 | Θύρες: 8 θέσεις , Ταχύτητα Δικτύου:10/100/1000 Mbps |
| **38** | Διανεμητής δικτύου 16Port 10/100 Mbps | 2 | Θύρες: 16 θέσεις , Ταχύτητα Δικτύου:10/100/1000 Mbps |
| **39** | Wireless Access Point | 2 | Ασύρματα Πρότυπα: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz , Συνδέσεις: 4x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps WAN. |

**Πίνακας 1β**

**Εξοπλισμός Η/Υ**

**(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ)**

**Προϋπολογισμός: 2.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 648,00€, συνολικά 3.348,00€**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | ΟΘΟΝΗ PC 22" HDMI/HXEIA       | 10 |
| **2** | CORDED MOUSE   OPTICAL          | 50 |
| **3** | 5 PORT SWITCH GIGABIT              | 20 |
| **4** | USB STICK 32GB                                 | 50 |
| **5** | PORTABLE 1TB HDD USB3             | 10 |
| **6** | LAN CABLE  305m CAT6                | 1 |
| **7** | RJ45 PLUG 100x CAT6                     | 1 |
| **8** | ΠΕΝΣΑ RJ45                                       | 1 |
| **9** | LAN CABLE 1M CAT6                 | 20 |
| **10** | LAN CABLE3M CAT6                 | 30 |
| **11** | LAN CABLE5M CAT6                 | 20 |
| **12** | LAN CABLE10M CAT6                 | 20 |

**Πίνακας 2**

**Εξυπηρετητής Η/Υ**

**(Δ/ΝΣΗ ΣΥΠΕ ΤΜΗΜΑ Γ΄)**

**Προϋπολογισμός: 2.258,06€ πλέον Φ.Π.Α. 541,94€, συνολικά 2.800,00€**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | DELL Server PowerEdge T140/E-2244G (4C/8T)/16GB/1TB HDD/DVD=RW/H330/5Y NBD       | 1 |
| **2** | DELL NPOS HDD 1TB SATA 6Gbps 7.2k 3.5’’ HD Cabled, for T140       | 2 |
| **3** | DELL Windows server 2019, Essentials 25, ROK       | 1 |

**Πίνακας 3**

**ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ**

**(Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ)**

**Προϋπολογισμός: 15.483,87€ πλέον Φ.Π.Α. 3.716,13€, συνολικά 19.200,00€**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Λογισμικό ‘’MarkerView 1.3’’ της Sciex (Μόνιμη άδεια χρήσης)       | 1 |
| **2** | Συνδρομή στη βιβλιοθήκη χημικών ουσιών CHEMSPIDERγια τέσσερα (4) Έτη       | 1 |
|  | Περιλαμβάνει EULA KEY ACTIVATION CARD |  |

**Πίνακας 4**

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ**

**(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ – Συνιστάται επίσκεψη στον χώρο πριν την υποβολή προσφοράς)**

**Προϋπολογισμός: 5.645,16€πλέον Φ.Π.Α. 1.354,84€, συνολικά 7.000,00€**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** |
| **1** | Οθόνη τηλεδιάσκεψης (>=70 INCHES) | 1 |
| **2** | Τροχήλατη βάση στήριξης | 1 |
| **3** | Σύστημα ασύρματου διαμοιρασμού παρουσιάσεων στους Η/Υ της αίθουσας | 1 |
| 3.1 | Επιτραπέζιος υποδοχέας τύπου Bachmann coni, για τροφοδοσία Η/Υ με ρεύμα, δίκτυο, και σύνδεσή του με την οθόνη και την κάμερα. | 1 |
| 3.2 | Υλικά δομημένης καλωδίωσης | 1 |
| 3.3 | Διάφορα μικροϋλικά και παρελκόμενα | 1 |
| **4** | Κάμερα τηλεδιάσκεψης | 1 |
| **5** | Μικρόφωνο τηλεδιάσκεψης | 5 |
| **6** | Η/Υ κατάλληλος για τον έλεγχο και λειτουργία του συστήματος τηλεδιάσκεψης, με τις εξής προδιαγραφές: | 1 |
|  | * Επεξεργαστής i5 ή ισοδύναμος,
* Μνήμη 16 GB RAM,
* Σκληρός δίσκος SSD, τουλάχιστον 500GB,
* Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι
* Λειτουργικό σύστημα MS Windows 11.
* Σύνδεση με οθόνη τηλεδιάσκεψης
 |
| **7** | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση |  |
| 7.1 | Επέκταση δομημένης καλωδίωσηςΕνισχυτής ασύρματου δικτύου | 1 |
| 7.2 | Εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη | 1 |

**Πίνακας 5**

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

**(Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

**Προϋπολογισμός: 1.370,97€ πλέον Φ.Π.Α. 329,03€, συνολικά 1.700,00€**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| **1** | Panasonic NS500 Basic unit | 1 | Κύρια μονάδα NS500 που περιλαμβάνει: Τροφοδοτικό, 6 γραμμές COμε CID, 2 ψηφιακά & 16 απλά εσωτερικά με CID, 2 κανάλια DISA/SVM, 4 Άδειες για IP-PT (NT3XX), 2 θύρες για PFT |
| **2** | 2-port BRI Card | 1 | Κάρτα 2 γραμμών BRIISDN |
| **3** | Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 6 πλήκτρων | 2 | SP& Φωτιζόμενη οθόνη 6 γραμμών, EHS -Μαύρη |
| **4** | Αναλογική τηλεφωνική συσκευή | 2 |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)** |  |
| **ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ** |  |

**Πίνακας 1α**

**Εξοπλισμός ΗΥ**

**(ΧΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | Σταθμός κόλλησης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας Weller WE-1010 | 1 |  |  |  |  |
| **2** | Εργαστηριακό τροφοδοτικό πάγκου ρυθμιζόμενο 0-30VDC / 0-10A | 1 |  |  |  |  |
| **3** | Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο | 1 |  |  |  |  |
| **4** | Ψηφιακό πολύμετρο με μέτρηση συχνότητας & χωρητικότητας Mastech MY65 | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Τροφοδοτικό ρυθμιζόμενης τάσης εξόδου 3-12VDC / 1000mA | 3 |  |  |  |  |
| **6** | Φακός LED με χειρολαβή | 1 |  |  |  |  |
| **7** | Όργανο Δικτυακού Ελέγχου & Τερματισμού Καλωδίων Central 01-68-460/C | 1 |  |  |  |  |
| **8** | Γεννήτρια Ανιχνευτής Τηλεφωνικών Καλωδίων με Όργανο Ελέγχου | 1 |  |  |  |  |
| **9** | Εργαλείο Εισαγωγής LSA-Plus Central | 3 |  |  |  |  |
| **10** | Πένσα Ηλεκτρολογική Knipex 02 06 180 | 1 |  |  |  |  |
| **11** | ΠλαγιοκόφτηςKnipex 70 06 180 | 1 |  |  |  |  |
| **12** | Μυτοτσίμπιδο ίσιο Knipex 26 16 200 | 1 |  |  |  |  |
| **13** | Μυτοτσίμπιδο κυρτό Knipex 26 26 200 | 1 |  |  |  |  |
| **14** | Πρέσα Ακροδεκτών Knipex 97 51 10 200 | 1 |  |  |  |  |
| **15** | Καλώδιο Τηλεφώνου πλακέ 4C | 100m |  |  |  |  |
| **16** | Καλώδιο ηλεκτρολογικό 3G1,5 | 200m |  |  |  |  |
| **17** | Καλώδιο Δικτύου U/UTP | 305m |  |  |  |  |
| **18** | Καλώδιο Δικτύου F/FTP | 305m |  |  |  |  |
| **19** | Πολύπριζο 6 Θέσεων Με διακόπτη | 20 |  |  |  |  |
| **20** | Προστασίας υπέρτασης συσκευών πρίζας | 10 |  |  |  |  |
| **21** | Μικροαυτόματοςράγγας ηλεκτρολογικού πίνακος | 48 |  |  |  |  |
| **22** | Φις διπολικό θηλυκό (Άσπρο) | 10 |  |  |  |  |
| **23** | Φις διπολικό αρσενικό (Άσπρο) | 10 |  |  |  |  |
| **24** | Φις σούκο θηλυκό (Άσπρο) | 20 |  |  |  |  |
| **25** | Φις σούκο αρσενικό (Άσπρο) | 20 |  |  |  |  |
| **26** | Σούκο Τ | 20 |  |  |  |  |
| **27** | Καρούλι καλωδίων πλαστικό 3Χ1,5mm | 1 |  |  |  |  |
| **28** | Κανάλι δαπέδου 50Χ11mm | 20 |  |  |  |  |
| **29** | Σπιράλ σωλήνας διαχείρισης καλωδίων | 10 |  |  |  |  |
| **30** | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρονικών πλακετών | 5 |  |  |  |  |
| **31** | Σπρέι Καθαριστικό Ηλεκτρικών Επαφών | 10 |  |  |  |  |
| **32** | Σπρέι σιλικόνης | 5 |  |  |  |  |
| **33** | Σπρέι αντισκωριακό (Rust-Off) | 10 |  |  |  |  |
| **34** | Σπρέι Λαδιού Teflon PTFE | 5 |  |  |  |  |
| **35** | Σπρέι καθαριστικό γράσου/αλάτων (γενικής χρήσης) | 10 |  |  |  |  |
| **36** | Τροφοδοτικό Η/Υ ATX 550 Watt | 5 |  |  |  |  |
| **37** | Διανεμητής δικτύου 8Port 10/100 Mbps | 5 |  |  |  |  |
| **38** | Διανεμητής δικτύου 16Port 10/100 Mbps | 2 |  |  |  |  |
| **39** | Wireless Access Point | 2 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**Πίνακας 1β**

**Εξοπλισμός Η/Υ**

**(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΧΚ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | ΟΘΟΝΗ PC 22" HDMI/HXEIA       | 10 |  |  |  |  |
| **2** | CORDED MOUSE   OPTICAL          | 50 |  |  |  |  |
| **3** | 5 PORT SWITCH GIGABIT              | 20 |  |  |  |  |
| **4** | USB STICK 32GB                                 | 50 |  |  |  |  |
| **5** | PORTABLE 1TB HDD USB3             | 10 |  |  |  |  |
| **6** | LAN CABLE  305m CAT6                | 1 |  |  |  |  |
| **7** | RJ45 PLUG 100x CAT6                     | 1 |  |  |  |  |
| **8** | ΠΕΝΣΑ RJ45                                       | 1 |  |  |  |  |
| **9** | LAN CABLE 1M CAT6                 | 20 |  |  |  |  |
| **10** | LAN CABLE3M CAT6                 | 30 |  |  |  |  |
| **11** | LAN CABLE5M CAT6                 | 20 |  |  |  |  |
| **12** | LAN CABLE10M CAT6                 | 20 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**Πίνακας 2**

**Εξυπηρετητής Η/Υ**

**(Δ/ΝΣΗ ΣΥΠΕ ΤΜΗΜΑ Γ΄)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | DELL Server PowerEdge T140/E-2244G (4C/8T)/16GB/1TB HDD/DVD=RW/H330/5Y NBD       | 1 |  |  |  |  |
| **2** | DELL NPOS HDD 1TB SATA 6Gbps 7.2k 3.5’’ HD Cabled, for T140       | 2 |  |  |  |  |
| **3** | DELL Windows server 2019, Essentials 25, ROK       | 1 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**Πίνακας 3**

**ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ**

**(Β΄ ΧΥ ΑΘΗΝΩΝ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | Λογισμικό ‘’MarkerView 1.3’’ της Sciex (Μόνιμη άδεια χρήσης)       | 1 |  |  |  |  |
| **2** | Συνδρομή στη βιβλιοθήκη χημικών ουσιών CHEMSPIDERγια τέσσερα (4) Ετη       | 1 |  |  |  |  |
|  | Περιλαμβάνει EULA KEY ACTIVATION CARD |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

**Πίνακας 4**

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ**

**(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΧΚ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α**  | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | Οθόνη τηλεδιάσκεψης (>=70 INCHES) | 1 |  |  |  |  |
| **2** | Τροχήλατη βάση στήριξης | 1 |  |  |  |  |
| **3** | Σύστημα ασύρματου διαμοιρασμού παρουσιάσεων στους Η/Υ της αίθουσας | 1 |  |  |  |  |
| 3.1 | Επιτραπέζιος υποδοχέας τύπου Bachmann coni, για τροφοδοσία Η/Υ με ρεύμα, δίκτυο, και σύνδεσή του με την οθόνη και την κάμερα.  | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | Υλικά δομημένης καλωδίωσης | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Διάφορα μικροϋλικά και παρελκόμενα | 1 |  |  |  |  |
| **4** | Κάμερα τηλεδιάσκεψης | 1 |  |  |  |  |
| **5** | Μικρόφωνο τηλεδιάσκεψης | 5 |  |  |  |  |
| **6** | Η/Υ κατάλληλος για τον έλεγχο και λειτουργία του συστήματος τηλεδιάσκεψης, με τις εξής προδιαγραφές: | 1 |  |  |  |  |
|  | * Επεξεργαστής i5 ή ισοδύναμος,
* Μνήμη 16 GB RAM,
* Σκληρός δίσκος SSD, τουλάχιστον 500GB,
* Ασύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι
* Λειτουργικό σύστημα MS Windows 11.
* Σύνδεση με οθόνη τηλεδιάσκεψης
 |
| **7** | Εγκατάσταση και παραμετροποίηση |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Επέκταση δομημένης καλωδίωσηςΕνισχυτής ασύρματου δικτύου | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | Εγκατάσταση, εκπαίδευση και υποστήριξη | 1 |  |  |  |  |

**Πίνακας 5**

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ**

**(Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΕΙΔΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **Προσφερόμενη τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ** |
| **1** | Panasonic NS500 Basic unit | 1 |  |  |  |  |
| **2** | 2-port BRI Card | 1 |  |  |  |  |
| **3** | Ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή 6 πλήκτρων | 2 |  |  |  |  |
| **4** | Αναλογική τηλεφωνική συσκευή | 2 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

 Για τον Προσφέροντα:…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα Προσφέροντος

**Παράρτημα Γ**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: |
| Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013. Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  |

 Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα