**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.      Στοιχεία Οικονομική Προσφοράς** | |
| **Ανήκει στην υπ ' αριθμ. ……………………………………… Διακήρυξη** | |
| **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΦΑΞ** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου Εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |

Ο υπογράφων ( Όνομα – Επώνυμο- Πατρώνυμο – ΑΔΤ) με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου του ανωτέρω ………………………………………………………. Προσώπου και αναφορικά με τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια φιαλών αερίων για τις ανάγκες των Υπερεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως αυτή περιγράφεται στην με αρ. πρωτ................................................... διακήρυξη, υποβάλλω οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της διακήρυξης ως κάτωθι:

| **α/α Τμήματος** | **Υπηρεσία παράδοσης** |  | **Είδος** | **Τεχνικές προδιαγραφές** | **Ποσότητα σε τεμάχια** | **Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ** | **Σύνολο χωρίς ΦΠΑ** | **Συνολική αξία με ΦΠΑ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γ.Χ.Κ., Αθήνα  (Α΄ Χ.Υ. Αθηνών) |  | Άζωτο 5.0 | Άζωτο, καθαρότητας 99,999 **%** | 10 |  |  |  |
| 2 | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) |  | Άζωτο ECD | Άζωτο, κατάλληλο για ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD), καθαρότητας 99,999 **%** με όριο προσμίξεων: Ο2 < 2 PPM, HC < 0,1 PPM, H2O < 2 PPM, HAL HC < 1 PPB | 20 |  |  |  |
| 3 | Γ.Χ.Κ., Αθήνα  (Α΄ Χ.Υ. Αθηνών) |  | Αργό 5.0 | Αργό καθαρότητας 99,999 % κατάλληλο για ICP-MS και Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης | 40 |  |  |  |
| 4 | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) |  | Αργό 5.0 | Αργό καθαρότητας 99,999 % κατάλληλο για ICP-MS και Φασματοφωτόμετρα Ατομικής Απορρόφησης | 24 |  |  |  |
| 5 | Γ.Χ.Κ., Αθήνα  (Α΄ Χ.Υ. Αθηνών) |  | Ήλιο ECD | Ήλιο, κατάλληλο για ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD), περιεκτικότητας τουλάχιστον 99,999 % κ.ο., με όριο προσμίξεων: Ο2 < 2 PPM, HC < 1 PPM, H2O < 2 PPM, HAL HC < 1 PPB | 12 |  |  |  |
| 6 | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) |  | Ήλιο ECD | Ήλιο, κατάλληλο για ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD), περιεκτικότητας τουλάχιστον 99,999 % κ.ο., με όριο προσμίξεων: Ο2 < 2 PPM, HC < 1 PPM, H2O < 2 PPM, HAL HC < 1 PPB | 12 |  |  |  |
| 7 | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) |  | Συνθ. αέρας | Συνθετικός αέρας ελεύθερος υδρογονανθράκων με όριο προσμίξεων: H2O < 3 PPM, HC < 0,1 PPM, CO2 < 1 PPM, CO < 1 PPM | 5 |  |  |  |
| 8 | Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας (Ιωάννινα) |  | Υδρογόνο 5.0 | Υδρογόνο καθαρότητας 99,999 % | 2 |  |  |  |