|  |  |
| --- | --- |
|  **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** | ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:24PROC015107119Αθήνα, 11/07/2024Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/5316/2024 |
| **ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ** **ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ****ΤΜΗΜΑ A΄** | Έγκρισεις δαπανών: 30/002/000/4321/2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014873690, ΑΔΑ: 99O646MΠ3Z-747), ΕΑΔ: 2024/158) & η συμπληρωματική της 30/002/000/4321/2024 έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, με αρ. 30/0002/000/4675/2024 (ΑΔΑΜ:24REQ014949268, ΑΔΑ: 6ΘΔ146ΜΠ3Ζ-ΔΦΦ), ΕΑΔ: 2024/166) |
| **Ταχ. Διεύθυνση:** Αν. Τσόχα 16 |  |
| **Ταχ. Κώδικας:** 115 21 |  |
| **Πληροφορίες:** Ε. Παπαγεωργάκη |  |
| **Τηλέφωνο:** 210 6479232 |  |
| **E-mail:** support.gcsl@aade.gr | Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο |

|  |
| --- |
| **Πρόσκληση υποβολής προσφορών** **για την προμήθεια φορητών πυκνόμετρων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.** |
| Αναθέτουσα Αρχή: | Γενικό Χημείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21 Αθήνα,ΤΗΛ. 210 64 79 000 |
| ΚΑΕ | 7131 «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» |
| CPV : | 38425800-8 «ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ» |
| Κριτήριο Ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) |
| Προϋπολογισθείσα δαπάνη: | ΣΥΝΟΛΟ: 29.264,00€ (23.600,00€ πλέον ΦΠΑ 5.664,00€) |
| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: | 22/07/2024 |
| Διάρκεια ισχύος προσφορών: | 180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών. |

### Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Το Γενικό Χημείο του Κράτους προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια φορητών πυκνόμετρων, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.264,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (23.600,00€ πλέον ΦΠΑ 5.664,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α. οικονομικού έτους 2024 (ΚΑΕ 7131).

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄.

Η προσφορά μπορεί να υποβάλλεται για ένα ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών που προσφέρουν.

Ο προϋπολογισμός κατανέμεται ως εξής:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **TEMAXIA** | **ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΦΠΑ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ** |
| **ΕΙΔΟΣ 1-ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ** **(7 τεμάχια)**  | ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ | 1 | 20.650,00€(2.950,00€\*7) | 4.956,00€ | 25.606,00€ |
| ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  | 2 |
| ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΝΙΩΝ | 1 |
| ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 |
| ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1 |
| XY ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| **ΕΙΔΟΣ 2-ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ**  | ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 1 | 2.950,00€ | 708,00€ | 3.658,00€ |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **23.600,00**€ |  |  |
| **ΦΠΑ** | **5.664,00**€ |  |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** | **29.264,00**€ |

### Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

### Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση support.gcsl@aade.gr. Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος θα είναι:

**Προσφορά** **για την προμήθεια ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΩΝ, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. (30/002/000/5316/2024 πρόσκληση** **υποβολής προσφορων)**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 22/07/2024.

Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται με αποδεικτικό αποστολής/παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά πριν ή και κατά την καταληκτική ημερομηνία.

**3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς**

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

**α)** Συμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣτου Παραρτήματος Β της παρούσας, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

**β)** **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

*Διευκρίνιση:*

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στους παρακάτω:

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Ι.Κ.Ε.

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.

**γ)** Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

**δ)** Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας.

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διευκρινήσεων.

### Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για **εκατόν ογδόντα (180)** **μέρες** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

### Τιμές

Στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται:

* Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους.
* Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

### Ειδικοί όροι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

### Αξιολόγηση προσφορών - ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (προ ΦΠΑ) του Παραρτήματος Α’.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Γ.Χ.Κ. εφόσον η αξία της προμήθειας του Τμήματος που του ανατίθεται ξεπερνά τις 2.500,00 € (προ Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου και λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να κατακυρώσει στον μειοδότη έως 20% επιπλέον ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση μη υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης.

Εάν απαιτηθεί υπογραφή σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (άρθρο 72, ν. 4412/2016). Επισημαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.

### Παράδοση – παραλαβή

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει εντός **τριών (3) μηνών** από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ ή της κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης στον Ανάδοχο στην περίπτωση που δεν υπογράφεται Σύμβαση.

Η υλοποίηση περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών κατόπιν συνεννόησης με τις Χημικές Υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στον χώρο των εγκαταστάσεων για τις οποίες προορίζεται και συγκεκριμένα στις παρακάτω διευθύνσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Χημική Υπηρεσία/Τόπος παράδοσης** | **Διεύθυνση** | **Υπεύθυνος επικοινωνίας** | **Τηλέφωνο** | **E-mail** |
| Χ.Υ. ΑιγαίουΑυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου(NUTS: EL413) | Ασωμάτων 10ΤΚ 821 00 | Α. Κάργα | 22710 44218 | chios.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – ΘράκηςΤμήμα Χ.Υ. Καβάλας(NUTS: EL515) | Πλ. Καραολή ΤΚ 651 10 | Μ. Καλαϊτζόγλου | 2513 510705 | kavala.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. ΚρήτηςΓρ. Χ.Υ. Χανίων (NUTS: EL434) | Ελ. Βενιζέλου 34, ΤΚ 731 00 | Σ. Γούλα  | 28210 42504 | chania.gcsl@aade.gr |
| X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης(NUTS: EL651) | Πλ. Κολοκοτρώνη, ΤΚ 22100 | B. Tζάθα | 2710222506 | tripoli.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου(NUTS: EL652) | Αγ. Παύλου 23, ΤΚ 201 00 | Ε.Γιαννημάρας | 27410 24739 | korinthos.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ελευσίνας(NUTS: EL306) | Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 192 00 | Θ. Σαββίδης  | 210 5546692213 2117900 | elefsina.gcsl@aade.gr |
| Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα(NUTS: EL543) | Δομπόλη 30ΤΚ 451 10 | Σ.Στάθη | 2651085002 | epirus.gcsl@aade.gr |

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής συντάσσουν πρωτόκολλο-πρακτικό παραλαβής (ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΤ 02 00 8.01 18) για τα είδη που παρέλαβαν **εντός δεκαπέντε (15) ημερών** από την παράδοσή τους, με βάση τον ποσοτικό και ποιοτικό του έλεγχο. Επιπρόσθετα για τα είδη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός Σύμβασης, ο ΚΑΕ 7131και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής (εις διπλούν) στη Δ/νση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων και το κοινοποιεί στον προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, με βάση το οποίο θα γίνει η πληρωμή.

Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εκδώσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η τιμολόγηση γίνεται στα στοιχεία ΑΑΔΕ – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Δ/νση Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 115 21, Αθήνα, στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997073525 και ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ (κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1024.8010000000.0005). Στο τιμολόγιο θα πρέπει να δίνεται η περιγραφή των ειδώνκαι να αναγράφονται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (30/002/000/5316/2024), ο ΚΑΕ 7131 και ο αριθμός Σύμβασης ή ο αριθμός πρωτοκόλλου της Απόφασης Ανάθεσης (αν δεν έχει υπογραφεί σύμβαση). Επίσης, είτε στο τιμολόγιο είτε σε συνοδευτικό έγγραφο του τιμολογίου θα πρέπει να αντιστοιχείται το είδος με τον α/α, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α ή/και στη σύμβαση.

Η παραλαβή καθώς και τυχόν παράταση, διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016.

1. **Πληρωμή**

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή από την Υπηρεσία των τιμολογίων και των σχετικών Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών, εντός 60 ημερών, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α., οικονομικού έτους 2024, ΚΑΕ 7131.

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που τον βαρύνουν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α που βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Υπέρ τρίτων κρατήσεις:

* Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
* Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

2. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

3. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας για τα είδη 1 & 2, διάρκειας είκοσι έξι (27) μηνών, δηλαδή μεγαλύτερης κατά τριών μηνών από το χρόνο δωρεάν εγγύησης, ως εξής:

|  |
| --- |
| **ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** |
| ΕΙΔΟΣ 1 - ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ | 413,00€ |
| ΕΙΔΟΣ 2 - ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ  | 59,00€ |

 Ο χρόνος ισχύος της αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στην διεύθυνση http://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi και στην διεύθυνση <http://www.aade.gr/gcsl>.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Με εντολή Διοικητή****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ****ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.** |
|  |  |  |  |
|  |  | **ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΗ** |

**Συνημμένα**:

1. Παράρτημα Α’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2. Παράρτημα Β’: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. Παράρτημα Γ΄: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 **Εσωτερική διανομή:**

1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους
2. Διεύθυνση Σχεδιασμού & Υποστήριξης Εργαστηρίων
3. Χ.Υ. Αιγαίου - Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Χίου
4. Χ.Υ. Αν. Μακεδονίας – Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Καβάλας
5. Χ.Υ. Κρήτης - Γρ. Χ.Υ. Χανίων
6. X.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου – Αυτ. Γραφείο Χ.Υ. Τρίπολης
7. Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Τμήμα Χ.Υ. Κορίνθου
8. Χ.Υ. Ελευσίνας
9. Χ.Υ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννινα

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΕΙΔΟΣ 1**

**ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ (7 τεμάχια)**

**Προορίζεται για τις :**

* **ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ**
* **ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2 τεμ.)**
* **ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΝΙΩΝ**
* **ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**
* **ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**
* **XY ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**

**A. Φορητή συσκευή μέτρησης αλκοολικού βαθμού**

Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Εύρος μέτρησης: 0 έως 100 % v/v για την αλκοόλη

 0 έως +40 °C για τη θερμοκρασία

1. Ακρίβεια μέτρησης: 0,1 % για την αλκοόλη

 0,1 °C για τη θερμοκρασία

1. Επαναληψιμότητα : 0,05 % v/v για την αλκοόλη

 0,05 °C για τη θερμοκρασία

1. Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος περίπου 2 ml.
2. Η κυψελίδα μέτρησης να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στη χρήση και στα χημικά.
3. Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη.
4. Να έχει βάρος κάτω από 1kg για ευκολία στη μεταφορά και στον χειρισμό.
5. Μνήμη για αποθήκευση περίπου 1000 αποτελεσμάτων μέτρησης
6. Μνήμη για αποθήκευση 30 μεθόδων.
7. Μονάδες μέτρησης: Συγκέντρωση αλκοόλης % v/v @ 20°C, πυκνότητα, συγκέντρωση σακχάρων (brix).
8. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εκτυπωτή ή Η/Υ.
9. Εύκολη, άμεση από το χειριστή αλλαγή της κυψελίδας μέτρησης σε περίπτωση θραύσης, βλάβης, καθαρισμού κτλ.
10. Να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς, για την ασφαλή χρήση της συσκευής στο πεδίο.

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Η συσκευή να διαθέτει CE.
3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλους τους ζητούμενους τρόπους λειτουργίας της.
4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.
5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.
6. Ο προμηθευτής να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή στην εγκατάσταση και μελλοντική συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής.
7. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.

9. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**ΕΙΔΟΣ 2**

**ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ (1 τεμάχιο)**

**Προορίζεται για τη ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

**A. Φορητή συσκευή μέτρησης πυκνότητας**

Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Εύρος μέτρησης : 0 έως 3 g/cm3 για την πυκνότητα

 0 έως + 40 °C για τη θερμοκρασία

1. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,001 g/cm3 για την πυκνότητα

 ± 0,2 °C για τη θερμοκρασία

1. Επαναληψιμότητα: 0,0005 g/cm3 για την πυκνότητα

 0,1 °C για τη θερμοκρασία

1. Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος περίπου 2 ml.
2. Η πλήρωση του δείγματος να γίνεται με μηχανικό τρόπο μέσω ενσωματωμένης αντλίας ή μέσω σύριγγας.
3. Η κυψελίδα μέτρησης να είναι εύκολα ορατή ώστε να μπορεί ο χρήστης να δει αν το δείγμα εισέρχεται σωστά χωρίς φυσαλίδες.
4. Εύκολη, άμεση από το χειριστή αλλαγή της κυψελίδας μέτρησης σε περίπτωση θραύσης, βλάβης, καθαρισμού κτλ.
5. Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη.
6. Μνήμη για αποθήκευση μέχρι 1000 αποτελεσμάτων μέτρησης.
7. Μνήμη για αποθήκευση μέχρι 30 μεθόδων.
8. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εκτυπωτή ή Η/Υ.
9. Πίνακες για αυτόματη μετατροπή της μετρούμενης πυκνότητας σε άλλα είδη: πυκνότητα g/cm3, Kg/m3, API για πετρελαιοειδή, ειδικό βάρος SG, %H2SO4, 0Brix, 0BAUME, 0PLATO, % ALC/W, % ALC/V, PROOF, ειδικό βάρος SG σε θερμοκρασία αναφοράς, ειδικοί πίνακες του χρήστη.
10. Να βαθμονομείται εύκολα με νερό ή πρότυπο της επιλογής μας
11. Να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς, για την ασφαλή χρήση της συσκευής στο πεδίο.

**Β. Γενικές απαιτήσεις**

1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της.
2. Η συσκευή να διαθέτει CE.
3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλους τους ζητούμενους τρόπους λειτουργίας της.
4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.
5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001.
6. Ο προμηθευτής να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή στην εγκατάσταση και μελλοντική συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής.
7. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου.
8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου.

9. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 30/002/000/5316/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΧΚ**

|  |
| --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ****ΝΑΙ/ΟΧΙ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **ΕΙΔΟΣ 1****ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ (7 τεμάχια)** **Προορίζεται για τις :*** **ΧΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΙΟΥ**
* **ΧΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (2 τεμ.)**
* **ΧΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΧΑΝΙΩΝ**
* **ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ**
* **ΧΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΧΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**
* **XY ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ**
 |  |  |
| **A. Φορητή συσκευή μέτρησης αλκοολικού βαθμού** Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:   |  |  |
| 1. Εύρος μέτρησης: 0 έως 100 % v/v για την αλκοόλη 0 έως +40 °C για τη θερμοκρασία |  |  |
| 2. Ακρίβεια μέτρησης: 0,1 % για την αλκοόλη 0,1 °C για τη θερμοκρασία |  |  |
| 3. Επαναληψιμότητα : 0,05 % v/v για την αλκοόλη 0,05 °C για τη θερμοκρασία |  |  |
| 4. Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος περίπου 2 ml. |  |  |
| 5. Η κυψελίδα μέτρησης να είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στην χρήση και στα χημικά.  |  |  |
| 6. Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη. |  |  |
| 7. Να έχει βάρος κάτω από 1kg για ευκολία στη μεταφορά και στον χειρισμό. |  |  |
| 8. Μνήμη για αποθήκευση περίπου 1000 αποτελεσμάτων μέτρησης |  |  |
| 9. Μνήμη για αποθήκευση 30 μεθόδων. |  |  |
| 10. Μονάδες μέτρησης: Συγκέντρωση αλκοόλης % v/v @ 20°C, πυκνότητα, συγκέντρωση σακχάρων (brix). |  |  |
| 11. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εκτυπωτή ή Η/Υ. |  |  |
| 12. Εύκολη, άμεση από το χειριστή αλλαγή της κυψελίδας μέτρησης σε περίπτωση θραύσης, βλάβης, καθαρισμού κτλ. |  |  |
| 13. Να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς, για την ασφαλή χρήση της συσκευής στο πεδίο. |  |  |
| **B. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ** |  |  |
| 1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. |  |  |
| 2. Η συσκευή να διαθέτει CE. |  |  |
| 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλους τους ζητούμενους τρόπους λειτουργίας της. |  |  |
| 4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. |  |  |
| 5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. |  |  |
| 6. Ο προμηθευτής να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή στην εγκατάσταση και μελλοντική συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. |  |  |
| 7. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
| 8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |
| 9. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ 2****ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ (1 τεμάχιο)** **Προορίζεται για τη ΧΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ**  |  |  |
| **A. Φορητή συσκευή μέτρησης πυκνότητας** Η συσκευή να διαθέτει τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:   |  |  |
| 1. Εύρος μέτρησης : 0 έως 3 g/cm3 για την πυκνότητα  0 έως + 40 °C για τη θερμοκρασία  |  |  |
| 2. Ακρίβεια μέτρησης: ± 0,001 g/cm3 για την πυκνότητα ± 0,2 °C για τη θερμοκρασία |  |  |
| 3. Επαναληψιμότητα: 0,0005 g/cm3 για την πυκνότητα 0,1 °C για τη θερμοκρασία |  |  |
| 4. Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος περίπου 2 ml.  |  |  |
| 5. Η πλήρωση του δείγματος να γίνεται με μηχανικό τρόπο μέσω ενσωματωμένης αντλίας ή μέσω σύριγγας.  |  |  |
| 6. Η κυψελίδα μέτρησης να είναι εύκολα ορατή ώστε να μπορεί ο χρήστης να δει αν το δείγμα εισέρχεται σωστά χωρίς φυσαλίδες.  |  |  |
| 7. Εύκολη, άμεση από το χειριστή αλλαγή της κυψελίδας μέτρησης σε περίπτωση θραύσης, βλάβης, καθαρισμού κτλ. |  |  |
| 8. Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη. |  |  |
| 9. Μνήμη για αποθήκευση μέχρι 1000 αποτελεσμάτων μέτρησης.  |  |  |
| 10. Μνήμη για αποθήκευση μέχρι 30 μεθόδων.  |  |  |
|  11. Να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων σε εκτυπωτή ή Η/Υ. |  |  |
| 12. Πίνακες για αυτόματη μετατροπή της μετρούμενης πυκνότητας σε άλλα είδη: πυκνότητα g/cm3, Kg/m3, API για πετρελαιοειδή, ειδικό βάρος SG, %H2SO4, 0Brix, 0BAUME, 0PLATO, % ALC/W, % ALC/V, PROOF, ειδικό βάρος SG σε θερμοκρασία αναφοράς, ειδικοί πίνακες του χρήστη.  |  |  |
| 13. Να βαθμονομείται εύκολα με νερό ή πρότυπο της επιλογής μας |  |  |
| 14. Να συνοδεύεται από ειδική πλαστική βαλίτσα μεταφοράς, για την ασφαλή χρήση της συσκευής στο πεδίο. |  |  |
| **Β. Γενικές απαιτήσεις** |  |  |
| 1. Η συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της. |  |  |
| 2. Η συσκευή να διαθέτει CE. |  |  |
| 3. Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η συσκευή πρέπει να παραδοθεί πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία με όλους τους ζητούμενους τρόπους λειτουργίας της. |  |  |
| 4. Ο κατασκευαστής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. |  |  |
| 5. Ο προμηθευτής να διαθέτει ΕΝ ISO 9001. |  |  |
| 6. Ο προμηθευτής να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό από τον κατασκευαστή στην εγκατάσταση και μελλοντική συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. |  |  |
| 7. Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει πλήρη, ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αναλυτών στο χώρο εγκατάστασης του οργάνου. |  |  |
| 8. Οι αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές πρέπει τεκμηριώνονται από τα έντυπα του κατασκευαστή οίκου. |  |  |
| 9. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. |  |  |

**Χρόνος ισχύος προσφοράς…………………………………………..**

**Πόλη, ……………………… /……/…………….**

 **Για τον Προσφέροντα**

**………………………………………………………………..**

 **Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**της υπ’ αριθμόν 30/002/000/5316/2024 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών** **για την προμήθεια φορητών πυκνόμετρων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.**

|  |
| --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** |
| **ΕΠΩΝΥΜΙΑ** |  |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ** |  |
| **ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAIL** |  |
| **ΑΦΜ – ΔOY** |  |
| **ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ** |  |
| **Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)** |  |
| **Υπεύθυνος Επικοινωνίας** |  |
| **Ισχύς προσφοράς** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΙΔΟΣ** | **ΜΟΝΤΕΛΟ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ** | **ΤΕΜΑΧΙΑ** | **ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)** | **ΦΠΑ (€)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)** |
| **ΕΙΔΟΣ 1-ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ**  |  | 7 |  |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ 2-ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ**  |  | 1 |  |  |  |  |

<ΠΟΛΗ>………………………………………………………, …../…../………

 Για τον Προσφέροντα:

…………………………………………….…………………………………………..

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ**

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): | **ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ** |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: |
| **Α.** αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης.**Β1.** δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:* συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
* δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
* απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
* τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
* νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
* παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.

**Β2.**. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.**Β3.** δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.**Β4.** έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).**Γ.** αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, εφόσον ζητηθεί.1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) |

 Ημερομηνία: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών**

 (Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.